Sun Java System Application Server Enterprise Edition 8.1 2005Q2 高可用性 (HA) 管理ガイド

- Previous: 前提条件
- Next: 共有メモリーとセマフォの設定

## ネットワーク冗長性の設定

冗長性のあるネットワークを設定すると、単一のネットワーク障害が発生した場合でも、HADB を使用可能なままにできます。冗長性のあるネットワークを設定するには、次の 2 つの方法があります。

- Solaris 9 では、ネットワークマルチパスを設定できます。

- Windows Server 2003 を除くすべてのプラットフォームでサポートされている、二重ネットワークを設定します。

### ネットワークマルチパスの設定

ネットワークマルチパスを設定する前に、『IP Network Multipathing Administration Guide』の「ネットワークマルチパスの管理」を参照してください。

#### すでに IP マルチパスを使用している HADB ホストマシンを設定するには

1. ネットワークインタフェース障害検出時間を設定します。

   HADB でマルチパスのフェイルオーバーを適切にサポートするには、`/etc/default/mpathd` 内の `FAILURE_DETECTION_TIME` パラメータで指定されているネットワークインタフェース障害検出時間が 1 秒 (1000 ミリ秒) を超えないようにする必要があります。元の値がこの値を超えている場合は、このファイルを編集して、このパラメータの値を 1000 に変更します。

       FAILURE_DETECTION_TIME=1000

   変更を有効にするには、次のコマンドを使用します。

       pkill -HUP in.mpathd

2. HADB で使用する IP アドレスを設定します。

   『IP Network Multipathing Administration Guide』で説明されているように、マルチパスを使用するには、物理ネットワークインタフェースをマルチパスインタフェースグループにグループ化する必要があります。このようなグループ内の各物理インタフェースには、次の 2 つの IP アドレスが関連付けられています。

   - データの送信に使用される物理インタフェースアドレス。

   - Solaris の内部でのみ使用されるテストアドレス。

   `hadbm create --hosts` を使用するときに、マルチパスグループの物理インタフェースアドレスを 1 つだけ指定します。

##### 例 2–1 マルチパスの設定

host1 および host2 という名前の2 つのホストマシンがあるとします。それぞれに 2 つの物理ネットワークインタフェースがある場合は、その 2 つのインタフェースを 1 つのマルチパスグループとして設定します。各ホストで、`ifconfig -a` を実行します。

host1 の出力は次のようになります。

    bge0: flags=1000843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4>
    mtu 1500 index 5 inet 129.159.115.10 netmask ffffff00 broadcast 129.159.115.255
    groupname mp0

    bge0:1: flags=9040843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,DEPRECATED,IPv4,NOFAILOVER>
    mtu 1500 index 5 inet 129.159.115.11 netmask ffffff00 broadcast 129.159.115.255

    bge1: flags=1000843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4>
    mtu 1500 index 6 inet 129.159.115.12 netmask ffffff00 broadcast 129.159.115.255
    groupname mp0

    bge1:1: flags=9040843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,DEPRECATED,IPv4,NOFAILOVER>
    mtu 1500 index 6 inet 129.159.115.13 netmask ff000000 broadcast 129.159.115.255

host2 の出力は次のようになります。

    bge0: flags=1000843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4>
    mtu 1500 index 3 inet 129.159.115.20 netmask ffffff00 broadcast 129.159.115.255
    groupname mp0

    bge0:1: flags=9040843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,DEPRECATED,IPv4,NOFAILOVER>
    mtu 1500 index 3 inet 129.159.115.21 netmask ff000000 broadcast 129.159.115.255

    bge1: flags=1000843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4>
    mtu 1500 index 4 inet 129.159.115.22 netmask ffffff00 broadcast 129.159.115.255
    groupname mp0

    bge1:1: flags=9040843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,DEPRECATED,IPv4,NOFAILOVER>
    mtu 1500 index 4 inet 129.159.115.23 netmask ff000000 broadcast 129.159.115.255

この例では、両方のホスト上の物理ネットワークインタフェースが `bge0` および `bge1` のあとに表示されています。『IP Network Multipathing Administration Guide』で説明されているように、`bge0:1` および `bge1:1` のあとに表示されているのはマルチパステストインタフェースです。これは、`ifconfig` の出力では「非推奨」として指定されています。

この環境で HADB を設定するには、各ホストから 1 つの物理インタフェースアドレスを選択します。この例では、HADB は host1 の129.159.115.10 と、host2 の 129.159.115.20 の IP アドレスを使用しています。ホストあたり 1 つのデータベースノードを含むデータベースを作成するには、コマンド `hadbm create --host` を使用します。次に例を示します。

    hadbm create --host 129.159.115.10,129.159.115.20

ホストあたり 2 つのデータベースノードを含むデータベースを作成するには、次のコマンドを使用します。

    hadbm create --host 129.159.115.10,129.159.115.20,
    129.159.115.10,129.159.115.20

どちらの場合も、マシン上のどちらのインタフェースをエージェントが使用するべきかを指定するために、host1 と host2 で別のパラメータを使用してエージェントを構成する必要があります。そのため、host1 では次のパラメータを使用します。

    ma.server.mainternal.interfaces=129.159.115.10

また、host2 では次のパラメータを使用します。

    ma.server.mainternal.interfaces=129.159.115.20

`ma.server.mainternal.interfaces` 変数については、「設定ファイル」を参照してください。

### 二重ネットワークの設定

HADB が単一のネットワーク障害に耐えられるようにするには、オペレーティングシステム (たとえば、Solaris) でサポートされているならば IP マルチパスを使用します。Windows Server 2003 では、二重ネットワークを使用して HADB を構成しないでください。このオペレーティングシステムは、二重ネットワークでは正常に動作しません。

オペレーティングシステムに IP マルチパスが設定されておらず、HADB ホストに 2 枚の NIC が実装されている場合は、二重ネットワークを使用するように HADB を設定できます。すべてのホストについて、各ネットワークインタフェースカード (NIC) の IP アドレスを別の IP サブネットに配置する必要があります。

データベース内では、すべてのノードを単一のネットワークに接続するか、またはすべてのノードを 2 つのネットワークに接続する必要があります。

注 –

サブネット間のルーターは、サブネット間で UDP マルチキャストメッセージを転送するように設定する必要があります。

HADB データベースを作成するときは、–hosts オプションを使用して、各ノードに対して 2 つ (各 NIC IP アドレスに対して 1 つ) の IP アドレスまたはホスト名を指定します。各ノードについて、1 つ目の IP アドレスは net-0 上に、2 つ目の IP アドレスは net-1 上にあります。構文は次のようになります。同じノードに対するホスト名は正符号 (+) で区切ります。

    --hosts=node0net0name+node0net1name
    ,node1net0name+node1net1name
    ,node2net0name+node2net1name
    , ...

たとえば、次の引数では 2 つのノードが作成され、それぞれに 2 つのネットワークインタフェースを持ちます。これらのノードの作成に、次のホストオプションが使用されます。

    --hosts 10.10.116.61+10.10.124.61,10.10.116.62+10.10.124.62

これにより、ネットワークアドレスが次のように設定されます。

- node0 には、`10.10.116.61` と `10.10.124.61`。

- node1 には、`10.10.116.62` と `10.10.124.62`。

`10.10.116.61` と `10.10.116.62`、および `10.10.124.61` と `10.10.124.62` がそれぞれ同じサブネット上にあることに注目してください。

この例の場合、管理エージェントは同じサブネットを使用する必要があります。そのため、設定変数 `ma.server.mainternal.interfaces` を、たとえば、`10.10.116.0/24` に設定する必要があります。この設定は、この例の両方のエージェントに使用できます。

- Previous: 前提条件
- Next: 共有メモリーとセマフォの設定

- © 2010, Oracle Corporation and/or its affiliates