Sun Java System Application Server Enterprise Edition 8.1 2005Q2 高可用性 (HA) 管理ガイド

- Previous: 高可用性データベースの概要
- Next: ネットワーク冗長性の設定

## 前提条件

HADB の設定および構成を行う前に、環境が次の要件を満たしていることを確認してください。

- IPv4 が有効になっていること。HADB は IPv4 のみをサポートしています。HADB に使用するインタフェースでは、IPv6 を無効にしてください。

- ネットワーク (ルーター、スイッチ、およびホストのネットワークインタフェース) が、ユーザーデータグラムプロトコル (UDP) マルチキャスト用に構成されている必要があります。HADB ホストが複数のサブネットにまたがっている場合は、サブネット間で UDP マルチキャストメッセージを転送するように、サブネット間のルーターを設定してください。

- HADB ホスト間、または HADB ホストと Application Server ホストの間に配置されているすべてのファイアウォールを、すべての UDP トラフィック (通常のトラフィックとマルチキャストトラフィックの両方) を許可するように設定してください。

- `hadbm createdomain`、`hadbm extenddomain`、`hadbm create,`、または `hadbm` `addnodes` コマンドに含まれているホストには、DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) によって割り当てられた動的な IP アドレスを使用しないでください。

- Previous: 高可用性データベースの概要
- Next: ネットワーク冗長性の設定

- © 2010, Oracle Corporation and/or its affiliates