Skip Navigation Links
Exit Print View
| Oracle Ethernet Switches ### L2 and L3 Deployment Best Practices

Search Scope:

- This Document
- Entire Library

## Add an Untagged VLAN

- Add `vlan 3` as untagged to port `0/3`.

      SEFOS# configure terminal
      SEFOS(config)# interface extreme-ethernet 0/3
      SEFOS(config-if)# switchport access vlan 3
      SEFOS(config-if)# end

  or:

      SEFOS# configure terminal
      SEFOS(config)# vlan 3
      SEFOS(config-vlan)# ports add extreme-ethernet 0/3 untagged extreme-ethernet 0/3
      SEFOS(config-vlan)# exit
      SEFOS(config)# interface extreme-ethernet 0/3
      SEFOS(config-if)# switchport pvid 3
      SEFOS(config-if)# end

##### Related Information

- Add a Tagged VLAN

Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Legal Notices |