Skip Navigation Links
Exit Print View
| Sun Ethernet Fabric Operating System ### IPv6 Administration Guide

Search Scope:

- This Document
- Entire Library

## Configure Switch 1

1. Shut down the spanning tree.

       SEFOS# configure terminal
       SEFOS(config)# shutdown spanning-tree

2. Disable GVRP and GMRP.

       SEFOS(config)# set gvrp disable
       SEFOS(config)# set gmrp disable

3. Create the interface for `VLAN 1`, and enable IPv6.

       SEFOS(config)# interface vlan 1
       SEFOS(config-if)# shutdown
       SEFOS(config-if)# ipv6 enable
       SEFOS(config-if)# ipv6 address fec0::1111:0:1 96 unicast
       SEFOS(config-if)# no shutdown
       SEFOS(config-if)# exit

4. Create the interface for `VLAN 3`, and enable IPv6.

       SEFOS(config)# interface vlan 3
       SEFOS(config-if)# shutdown
       SEFOS(config-if)# ipv6 enable
       SEFOS(config-if)# ipv6 address fec0::2222:0:1 96 unicast
       SEFOS(config-if)# no shutdown
       SEFOS(config-if)# exit

5. Configure the P3 interface in `VLAN 3`.

       SEFOS(config)# interface vlan 3
       SEFOS(config-vlan)# ports extreme-ethernet 0/3 untagged extreme-ethernet 0/3
       SEFOS(config-vlan)# exit

6. Configure the extreme-ethernet interface.

       SEFOS(config)# interface extreme-ethernet 0/3
       SEFOS(config-if)# switchport pvid 3
       SEFOS(config-if)# no shutdown
       SEFOS(config-if)# end

Copyright © 2010, 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Legal Notices |