Skip Navigation Links
Exit Print View
| Sun Blade 6000 and Sun Blade 6048 Modular System ### Safety and Compliance Guide Compliance Model No.: 6000/CNST48

Search Scope:

- This Document
- Entire Library

## Español

Las conexiones de materiales entre sistemas o entre sistemas y periféricos que utilicen puertos distintos a los puertos de tomas modulares deberán utilizar cables cubiertos que cumplan con los límites de emisión de radiofrecuencias. Cualesquiera conexiones de puertos en serie de tomas modulares o de puertos Ethernet deberán realizarse utilizando cables apareados sin protección (UTP).

Copyright © 2006, 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Legal Notices |