Skip Navigation Links
Exit Print View
| Sun Blade 6000 and Sun Blade 6048 Modular System ### Safety and Compliance Guide Compliance Model No.: 6000/CNST48

Search Scope:

- This Document
- Entire Library

## Français

Les raccords câblés entre les systèmes ou entre les systèmes et les périphériques via des ports autres que ceux de prise modulaire doivent être réalisés au moyen de câbles blindés, de sorte à se conformer aux limites d’émission de fréquences radio. Vous pouvez effectuer toutes les connexions de ports Ethernet ou de ports série de prise modulaire à l’aide de câbles à paire torsadée non blindée.

Copyright © 2006, 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Legal Notices |