ナビゲーションリンクをスキップ
印刷ビューの終了
| Oracle VM Server for SPARC 2.0 管理ガイド

検索範囲:

- このドキュメント
- ライブラリ全体

# サブネット上で実行している Logical Domains Manager の検出

1. マルチキャストソケットを開きます。

   「マルチキャスト通信」 に示すポートおよびグループの情報を使用していることを確認してください。

2. ソケット経由で `multicast_msg_t` メッセージを送信します。

   メッセージには次の内容を含めるようにしてください。

   - `version_no` の有効な値 (`MAC_MULTI_VERSION` によって定義されている `1`)

   - `magic_no` の有効な値 (`MAC_MULTI_MAGIC_NO` によって定義されている `92792004`)

   - `LDMD_DISC_SEND` の `msg_type`

3. マルチキャストソケットで Logical Domains Manager からの応答を待機します。

   応答は、次の値が含まれる `multicast_msg_t` メッセージである必要があります。

   - `version_no` の有効な値

   - `magic_no` の有効な値

   - `LDMD_DISC_RESP` に設定された `msg_type`

   - 次の情報が含まれる、`ldmd_discovery_t` 構造で構成されたペイロード

     - `ldmd_version` – システム上で実行されている Logical Domains Manager のバージョン

     - `hostname` – システムのホスト名

     - `ip_address` – システムの IP アドレス

     - `port_no` – Logical Domains Manager によって通信に使用されているポート番号で、XMPP ポート `6482` にする

   Logical Domains Manager からの応答を待機する場合、自動割り当て MAC 衝突検出パケットが破棄されていることを確認してください。

Copyright © 2007, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 著作権について |