ナビゲーションリンクをスキップ
印刷ビューの終了
| Oracle VM Server for SPARC 2.0 管理ガイド

検索範囲:

- このドキュメント
- ライブラリ全体

### Oracle VM Server for SPARC による Oracle Solaris OS の運用

この節では、Logical Domains Manager によって作成された構成のインスタンスが作成された後で、Oracle Solaris OS を使用する際の動作がどのように変化するかについて説明します。

#### Oracle Solaris OS の起動後には OpenBoot ファームフェアを使用できない

Oracle Solaris OS の起動後には、OpenBoot ファームウェアは使用できません。これは、OpenBoot ファームウェアがメモリーから削除されるためです。

Oracle Solaris OS から `ok` プロンプトを表示するには、ドメインを停止する必要があります。Oracle Solaris OS の `halt` コマンドを使用して、ドメインを停止できます。

#### サーバーの電源の再投入

Oracle VM Server for SPARC ソフトウェアを実行しているシステムで、サーバーの電源の再投入が必要になる保守作業を行う場合は、必ず最初に現在の論理ドメイン構成を SP に保存する必要があります。

# 現在のドメイン構成を SP に保存する

- 次のコマンドを使用します。

      # ldm add-config config-name

#### 電源管理されているドメインのアクティブな CPU での `psradm`(1M) コマンドの使用禁止

電源管理されているドメインのアクティブな CPU の動作状態を、`psradm`(1M) コマンドを使用して変更しようとしないでください。

#### Oracle Solaris OS ブレークの結果

この節で説明する動作は、次の処理を行なった場合に発生します。

1. 入力デバイスが `keyboard` に設定されているときに、L1-A キーシーケンスを押した場合。

2. 仮想コンソールが `telnet` プロンプトにあるときに、`send break` コマンドを入力した場合。

これらのタイプのブレーク後に次のプロンプトが表示されます。

    c)ontinue, s)ync, r)eset, h)alt?

このようなタイプのブレークが発生したあとのシステムの動作を表す文字を入力します。

#### 制御ドメインの停止または再起動の結果

次の表に、制御 (`primary`) ドメインの停止または再起動によって予想される動作を示します。

表 12-1 制御 (`primary`) ドメインの停止または再起動によって予想される動作

コマンド | ほかのドメインが構成されているか | 動作
--- | --- | ---
`halt` | 未構成 | ホストの電源が切断され、SP で電源が投入されるまで切断されたままです。
| 構成 | 変数 `auto-boot?` が true に設定されている場合は、ソフトリセットが行われて起動します。変数 `auto-boot?` が false に設定されている場合は、ソフトリセットが行われて ok プロンプトで停止します。
`reboot` | 未構成 | ホストを再起動しますが、電源は切断されません。
| 構成 | ホストを再起動しますが、電源は切断されません。
`shutdown -i 5` | 未構成 | ホストの電源が切断され、SP で電源が投入されるまで切断されたままです。
| 構成 | ソフトリセットが行われて再起動します。

ルートドメインの役割を持つ制御ドメインを再起動した結果については、「`primary` ドメインの再起動」を参照してください。

Copyright © 2007, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 著作権について |