ナビゲーションリンクをスキップ
印刷ビューの終了
| Oracle VM Server for SPARC 2.0 管理ガイド

検索範囲:

- このドキュメント
- ライブラリ全体

### 仮想ネットワークデバイスの管理

この節では、ドメインへの仮想ネットワークデバイスの追加、既存の仮想ネットワークデバイスのオプションの設定、および仮想ネットワークデバイスの削除について説明します。

# 仮想ネットワークデバイスを追加する

- 仮想ネットワークデバイスを追加するには、次のコマンド構文を使用します。

      # ldm add-vnet [mac-addr=num] [mode=hybrid] [pvid=[port-vlan-id]] [linkprop=phys-state] [vid=vlan-id1,vlan-id2,...] [mtu=size] [id=network-id] if-name vswitch-name ldom

  各エントリの内容は次のとおりです。

  - `mac-addr=`num は、このネットワークデバイスの MAC アドレスです。数字は、`80:00:33:55:22:66` など標準の 8 ビット表記にする必要があります。詳細は、「自動または手動による MAC アドレスの割り当て」 を参照してください。

  - `mode=hybrid` は、可能な場合に、この `vnet` で NIU ハイブリッド I/O を使用するようにシステムに要求します。可能でない場合、システムは仮想 I/O に戻ります。このハイブリッドモードは、アクティブな `vnet` で設定すると、遅延再構成とみなされます。詳細は、「NIU ハイブリッド I/O の使用」 を参照してください。

  - `pvid=`port-vlan-id には、仮想ネットワークデバイスをメンバーにする必要のある VLAN をタグなしモードで指定します。詳細については、「VLAN のタグ付けの使用」を参照してください。

  - `linkprop=phys-state` では、配下の物理ネットワークデバイスに基づいて、仮想ネットワークデバイスがリンクステータスをレポートするかどうかを指定できます。コマンドラインで `linkprop=phys-state` を指定すると、仮想ネットワークデバイスのリンクステータスは物理リンクステータスを反映します。デフォルトでは、仮想ネットワークデバイスのリンクステータスは物理リンクステータスを反映しません。

    リンクベースの IPMP を使用するには、このオプションを指定します。「Logical Domains 仮想ネットワークでのリンクベースの IPMP の使用」 を参照してください。

  - `vid=`vlan-id は、仮想ネットワークデバイスがタグ付きモードでメンバーとして属する必要のある 1 つ以上の VLAN を指定します。詳細については、「VLAN のタグ付けの使用」を参照してください。

  - `mtu=`size は、仮想ネットワークデバイスの最大転送単位 (Maximum Transmission Unit、MTU) を指定します。有効な値の範囲は 1500 ～ 16000 です。

  - `id=`network-id は、新しい仮想ネットワークデバイスの ID です。デフォルトでは ID 値は自動的に生成されるため、OS で既存のデバイス名に一致させる必要がある場合に、このプロパティーを設定します。「仮想デバイス識別子およびネットワークインタフェース名」 を参照してください。

  - if-name (インタフェースの名前) は、後続の `ldm set-vnet` または `ldm rm-vnet` コマンドで参照するために仮想ネットワークデバイスのインスタンスに割り当てられる、論理ドメインで一意の名前です。

  - vswitch-name は、接続する既存のネットワークサービス (仮想スイッチ) の名前です。

  - ldom には、仮想ネットワークデバイスを追加する論理ドメインを指定します。

# 既存の仮想ネットワークデバイスのオプションを設定する

- すでに存在している仮想ネットワークデバイスのオプションを設定するには、次のコマンド構文を使用します。

      # ldm set-vnet [mac-addr=num] [vswitch=vswitch-name] [mode=[hybrid]] [pvid=[port-vlan-id]] [linkprop=[phys-state]] [vid=[vlan-id1,vlan-id2,...]] [mtu=[size]] if-name ldom

  各エントリの内容は次のとおりです。

  - `mode=` (空白のまま) では、NIU ハイブリッド I/O が無効になります。

  - if-name (インタフェースの名前) は、設定する仮想ネットワークデバイスに割り当てられている一意の名前です。

  - ldom には、仮想ネットワークデバイスを削除する論理ドメインを指定します。

  - それ以外のコマンド引数は、「仮想ネットワークデバイスを追加する」 で説明しているものと同じです。

# 仮想ネットワークデバイスを削除する

- 仮想ネットワークデバイスを削除するには、次のコマンド構文を使用します。

      # ldm rm-vnet [-f] if-name ldom

  各エントリの内容は次のとおりです。

  - `-f` は、論理ドメインからの仮想ネットワークデバイスの強制削除を試行します。削除は失敗することがあります。

  - if-name (インタフェースの名前) は、削除する仮想ネットワークデバイスに割り当てられている一意の名前です。

  - ldom には、仮想ネットワークデバイスを削除する論理ドメインを指定します。

Copyright © 2007, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 著作権について |