ナビゲーションリンクをスキップ
印刷ビューの終了
| Oracle VM Server for SPARC 2.0 管理ガイド

検索範囲:

- このドキュメント
- ライブラリ全体

### 仮想スイッチの管理

この節では、ドメインへの仮想スイッチの追加、仮想スイッチのオプションの設定、および仮想スイッチの削除について説明します。

# 仮想スイッチを追加する

- 仮想スイッチを追加するには、次のコマンド構文を使用します。

      # ldm add-vsw [default-vlan-id=vlan-id] [pvid=[port-vlan-id]] [vid=vlan-id1,vlan-id2,...] [linkprop=phys-state] [mac-addr=num] [net-dev=device] [mode=sc] [mtu=size] [id=switch-id] vswitch-name ldom

  各エントリの内容は次のとおりです。

  - `default-vlan-id=`vlan-id は、仮想スイッチとそれに関連する仮想ネットワークデバイスが暗黙的にタグなしモードで属するデフォルトの仮想ローカルエリアネットワーク (Virtual Local Area Network、VLAN) を指定します。これは、仮想スイッチおよび仮想ネットワークデバイスのデフォルトのポート VLAN ID (Port VLAN ID、PVID) として機能します。このオプションを指定しない場合、このプロパティーのデフォルト値は `1` です。通常、このオプションを指定する必要はありません。このオプションは、単にデフォルト値の `1` を変更する手段として用意されています。詳細については、「VLAN のタグ付けの使用」を参照してください。

  - `pvid=`port-vlan-id には、仮想スイッチをメンバーにする必要のある VLAN をタグなしモードで指定します。詳細については、「VLAN のタグ付けの使用」を参照してください。

  - `vid=`vlan-id は、仮想スイッチがタグ付きモードでメンバーとして属する必要のある 1 つ以上の VLAN を指定します。詳細については、「VLAN のタグ付けの使用」を参照してください。

  - `linkprop=phys-state` では、配下の物理ネットワークデバイスに基づいて、仮想デバイスがリンクステータスをレポートするかどうかを指定できます。コマンドラインで `linkprop=phys-state` を指定すると、仮想デバイスのリンクステータスは物理リンクステータスを反映します。デフォルトでは、仮想デバイスのリンクステータスは物理リンクステータスを反映しません。

    リンクベースの IPMP を使用するには、このオプションを指定します。「Logical Domains 仮想ネットワークでのリンクベースの IPMP の使用」 を参照してください。

  - `mac-addr=`num は、このスイッチで使用される MAC アドレスです。番号は、標準のオクテット記述法で指定する必要があります。たとえば、80:00:33:55:22:66 とします。MAC アドレスを指定しない場合、スイッチには Logical Domains Manager に割り当てられているパブリック MAC アドレス範囲のアドレスが自動的に割り当てられます。詳細は、「自動または手動による MAC アドレスの割り当て」 を参照してください。

  - `net-dev=`device は、このスイッチが動作するネットワークデバイスへのパスです。

  - `mode=sc` を指定すると、Logical Domains 環境での Oracle Solaris Cluster のハートビートパケットの優先処理用の仮想ネットワークサポートが有効になります。Oracle Solaris Cluster などのアプリケーションでは、輻輳した仮想ネットワークおよびスイッチデバイスによって高優先度のハートビートパケットがドロップされないようにする必要があります。このオプションを使用して、Oracle Solaris Cluster のハートビートフレームが優先され、これらのフレームが信頼性の高い方法で転送されるようにします。

    論理ドメイン環境で Oracle Solaris Cluster を実行し、ゲストドメインを Oracle Solaris Cluster ノードとして使用している場合は、このオプションを設定する必要があります。ゲストドメインで Oracle Solaris Cluster ソフトウェアを実行していない場合には、仮想ネットワークのパフォーマンスに影響を与える可能性があるため、このオプションを設定しないでください。

  - `mtu=`size は、仮想スイッチデバイスの最大転送単位 (Maximum Transmission Unit、MTU) を指定します。有効な値の範囲は 1500 ～ 16000 です。

  - `id=`switch-id は、新しい仮想スイッチデバイスの ID です。デフォルトでは ID 値は自動的に生成されるため、OS で既存のデバイス名に一致させる必要がある場合に、このプロパティーを設定します。「仮想デバイス識別子およびネットワークインタフェース名」 を参照してください。

  - vswitch-name は、サービスとしてエクスポートされるスイッチの一意の名前です。クライアント (ネットワーク) は、このサービスに接続できます。

  - ldom には、仮想スイッチを追加する論理ドメインを指定します。

# 既存の仮想スイッチのオプションを設定する

- すでに存在している仮想スイッチのオプションを設定するには、次のコマンド構文を使用します。

      # ldm set-vsw [pvid=[port-vlan-id]] [vid=[vlan-id1,vlan-id2,...]] [mac-addr=num] [linkprop=[phys-state]] [net-dev=[device]] [mode=[sc]] [mtu=[size]] vswitch-name

  各エントリの内容は次のとおりです。

  - `mode=` (空白のまま) では、Oracle Solaris Cluster のハートビートパケットの特殊処理が停止されます。

  - それ以外のコマンド引数は、「仮想スイッチを追加する」 で説明しているものと同じです。

# 仮想スイッチを削除する

- 仮想スイッチを削除するには、次のコマンド構文を使用します。

      # ldm rm-vsw [-f] vswitch-name

  各エントリの内容は次のとおりです。

  - `-f` は、仮想スイッチの強制削除を試行します。削除は失敗することがあります。

  - vswitch-name は、サービスとして削除されるスイッチの名前です。

Copyright © 2007, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 著作権について |