ナビゲーションリンクをスキップ
印刷ビューの終了
| Oracle VM Server for SPARC 2.0 管理ガイド

検索範囲:

- このドキュメント
- ライブラリ全体

### Configuration Assistant (`ldmconfig`) の使用

端末ベースの Configuration Assistant である `ldmconfig` では、ユーザーインタフェース画面に対応する一連の操作が実行されます。最終的には、論理ドメインに配備可能な構成が作成されます。

以降の節では、`ldmconfig` コマンドをインストールする方法および Configuration Assistant ツールのいくつかの機能について説明します。

#### Configuration Assistant のインストール

Configuration Assistant は、`SUNWldm` パッケージの一部として提供されます。

`SUNWldm` パッケージをインストールすると、`/usr/sbin` ディレクトリに `ldmconfig` コマンドが格納されます。このコマンドは、旧バージョンでの使用のために、`/opt/SUNWldm/bin` ディレクトリにもインストールされます。

##### 準備すべき事柄

Configuration Assistant をインストールして実行する前に、次の条件を満たしていることを確認してください。

- ターゲットシステムで Logical Domains 1.2 ソフトウェア以降が実行されている。

- 端末ウィンドウに、1 行あたり 80 文字以上で 24 行表示できる。

##### 制限事項および既知の問題

Configuration Assistant には、次の制限事項があります。

- `ldmconfig` を使用しながら端末のサイズを変更すると、文字化けが発生することがある

- UFS ディスクファイルは仮想ディスクとしてのみサポートされる

- 既存の論理ドメイン構成が存在しないシステムのみで機能する

- 仮想コンソール端末集配信装置のポートは `5000` ～ `5100`

- ゲストドメイン、サービス、およびデバイスに使用されるデフォルトの名前は変更不可

#### `ldmconfig` の機能

端末ベースの Configuration Assistant である `ldmconfig` では、ユーザーインタフェース画面に対応する一連の操作が実行されます。最後の手順に到達するまで、後方 (前の手順) および前方 (次の手順) に移動できます。最後の手順では、構成が生成されます。いつでも Configuration Assistant を終了したり、構成をリセットしてデフォルトを使用できます。最後の画面では、論理ドメインに構成を配備できます。

まず、Configuration Assistant は、システムを自動的に検査し、ベストプラクティスに基づいて最適なデフォルトのプロパティーを判断してから、これらのプロパティーのうち配備の制御に必要なプロパティーを表示します。これは完全なリストではないことに注意してください。他のプロパティーを設定して構成をさらにカスタマイズできます。

`ldmconfig` ツールの使用法については、`ldmconfig`(1M) マニュアルページを参照してください。

次のプロパティーを調整できます。

- ゲストドメインの数。作成するアプリケーションのゲストドメインの数を指定します。ゲストドメイン数の最小値は 1 です。最大値は、使用できる VCPU リソースによって決まります。たとえば、64 スレッドの CMT システムで、制御ドメイン用に 4 つのスレッドを予約し、各ゲストドメインに 1 つのスレッドを使用して最大 60 個のゲストドメインを作成できます。ベストプラクティスが選択されている場合、ゲストドメインあたりの VCPU リソースの最小数は、1 コア になります。そのため、1 コアあたり 8 スレッドの 8 コアシステムでベストプラクティスが選択されている場合、それぞれ 1 つのコアが割り当てられた最大 7 個のゲストドメインを作成できます。また、制御ドメインにも 1 つのコアが割り当てられます。

  Configuration Assistant は、そのシステムに構成可能なドメインの最大数を表示します。

  Configuration Assistant は次のタスクを実行し、ドメインを作成します。

  - すべてのドメインに対して実行するタスク

    - 5000 ～ 5100 のポートに仮想端末サービスを作成

    - 仮想ディスクサービスを作成

    - 指定されたネットワークアダプタに仮想ネットワークスイッチを作成

    - 仮想端末サーバーデーモンを有効化

  - 各ドメインに対して実行するタスク

    - 論理ドメインを作成

    - ドメインに割り当てられる VCPU を構成

    - ドメインに割り当てられるメモリーを構成

    - 仮想ディスクとして使用する UFS ディスクファイルを作成

    - ディスクファイルの仮想ディスクサーバーデバイス (`vdsdev`) を作成

    - ディスクファイルをドメインの仮想ディスク `vdisk0` として割り当て

    - 指定されたネットワークアダプタの仮想スイッチに接続された仮想ネットワークアダプタを追加

    - OBP プロパティー `auto-boot?=true` を設定

    - OBP プロパティー `boot-device=vdisk0` を設定

    - ドメインをバインド

    - ドメインを起動

- デフォルトのネットワーク。新しいドメインで仮想ネットワークに使用するネットワークアダプタを指定します。このアダプタは、システムに存在する必要があります。Configuration Assistant は、現在システムによってデフォルトアダプタとして使用されているアダプタ、およびリンクステータスがアクティブになっているアダプタ (ケーブル接続されているアダプタ) を強調表示します。

- 仮想ディスクのサイズ。それぞれの新しいドメインに仮想ディスクを作成します。これらの仮想ディスクは、ローカルファイルシステムに存在するディスクファイルに基づいて作成されます。このプロパティーは、各仮想ディスクのサイズを G バイト単位で制御します。最小サイズの 8G バイトは、Oracle Solaris 10 OS を格納するために必要なおおよそのサイズに基づいています。最大サイズは 100G バイトです。

  Configuration Assistant がすべてのドメインのディスクファイルを格納するのに十分な領域のあるファイルシステムを検出できない場合、エラー画面が表示されます。この場合、アプリケーションを再実行する前に次の操作が必要になることがあります。

  - 仮想ディスクのサイズを減らす

  - ドメインの数を減らす

  - より容量の大きいファイルシステムを追加する

- 仮想ディスクディレクトリ。新しいドメインの仮想ディスクとして作成されるファイルを格納するのに十分な容量のあるファイルシステムを指定します。このディレクトリは、選択するドメインの数、および仮想ディスクのサイズに基づいて指定します。これらのプロパティーの値が変更された場合は、値を再計算して格納先ディレクトリを選択する必要があります。Configuration Assistant は、十分な領域のあるファイルシステムのリストを表示します。ファイルシステム名を指定すると、このファイルシステムに `/ldoms/disks` というディレクトリが作成され、このディレクトリにディスクイメージが作成されます。

- ベストプラクティス。プロパティーの値にベストプラクティスを使用するかどうかを指定します。

  - `yes` という値を選択すると、Configuration Assistant によっていくつかの構成プロパティー値にベストプラクティスが使用されます。ベストプラクティスでは、最小値として、ドメインあたり 1 コアという値が適用されます。これにはシステムドメインも含まれます。その結果、ゲストドメインの最大数は、システムに存在するコアの合計数から、システムドメイン用の 1 コアを引いた数に制限されます。たとえば、それぞれ 8 つのコアが割り当てられた 2 ソケット SPARC Enterprise T5140 の場合、ゲストドメインの最大数はシステムドメインを除いた 15 個となります。

  - `no` という値を選択すると、Configuration Assistant によって、最少で 1 スレッドが割り当てられたドメインの作成が許可されます。ただし、システムドメインのスレッド数は 4 以上に保持されます。

次に、Configuration Assistant は、作成される配備構成の概略を表示します。これには次の情報が含まれます。

- ドメイン数

- 各ゲストドメインに割り当てられる CPU

- 各ゲストドメインに割り当てられるメモリー

- 仮想ディスクのサイズおよび場所

- ゲストドメインの仮想ネットワークサービスに使用されるネットワークアダプタ

- システムによってサービスに使用される CPU およびメモリーの量

- 有効な Oracle Solaris OS DVD が識別されると、これを使用して共有仮想 CD-ROM デバイスが作成され、ゲストドメインに Oracle Solaris OS をインストールできるようになります。

最後に、Configuration Assistant はシステムを構成して、指定された Logical Domains 配備を作成します。また、実行される処理についての説明と、システムを構成するために実行するコマンドを表示します。この情報は、システムを構成するために必要な `ldm` コマンドの使用法を理解するのに役立ちます。

| 注意 - この構成手順に影響を与えたり、このプロセスを中断したりしないでください。システムの構成が不完全になることがあります。

コマンドが正常に終了したら、変更を有効にするためにシステムを再起動してください。

Copyright © 2007, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 著作権について |