ナビゲーションリンクをスキップ
印刷ビューの終了
| Oracle VM Server for SPARC 2.0 管理ガイド

検索範囲:

- このドキュメント
- ライブラリ全体

### Logical Domains でのネットワークアダプタの使用

論理ドメイン環境のサービスドメイン内で動作する仮想スイッチサービスは、GLDv3 準拠のネットワークアダプタと直接対話できます。GLDv3 に準拠していないネットワークアダプタは、これらのシステムで使用できますが、仮想スイッチと直接対話することはできません。GLDv3 に準拠していないネットワークアダプタを使用する方法については、「NAT およびルーティング用の仮想スイッチおよびサービスドメインの構成」 を参照してください。

リンク集積体の使用法については、「仮想スイッチでのリンク集積体の使用」 を参照してください。

# ネットワークアダプタが GLDv3 準拠かどうかを判別する

1. Oracle Solaris OS `dladm`((1M) )コマンドを使用します。ここでは、ネットワークデバイス名として `bge0` を指定します。

       # dladm show-link bge0
       bge0            type: non-vlan   mtu: 1500      device: bge0

2. 出力結果の `type:` を確認します。

   - GLDv3 に準拠しているドライバの種類は、`non-vlan` または `vlan` です。

   - GLDv3 に準拠していないドライバの種類は、`legacy` です。

Copyright © 2007, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 著作権について |