ナビゲーションリンクをスキップ
印刷ビューの終了
| Oracle VM Server for SPARC 2.0 管理ガイド

検索範囲:

- このドキュメント
- ライブラリ全体

### 新しいシステムへの Oracle VM Server for SPARC ソフトウェアのインストール

Oracle VM Server for SPARC ソフトウェアをサポートするオラクルの Sun プラットフォームは、Oracle Solaris 10 OS がプリインストールされた状態で出荷されます。初期状態では、プラットフォームは 1 つのオペレーティングシステムのみをホストする単一のシステムとして示されます。Oracle Solaris OS、システムファームウェア、および Logical Domains Manager をインストールすると、Oracle Solaris OS の元のシステムおよびインスタンスが制御ドメインになります。プラットフォームのこの最初のドメインには、`primary` という名前が付けられます。この名前を変更したり、このドメインを削除したりすることはできません。このドメインから、Oracle Solaris OS のさまざまなインスタンスをホストする複数のドメインを持つようにプラットフォームを再構成できます。

#### Oracle Solaris OS の更新

新しいシステムでは、インストールポリシーに一致するように OS を再インストールする必要がある場合があります。その場合は「Required and Recommended Oracle Solaris OS」 in 『Oracle VM Server for SPARC 2.0 Release Notes 』を参照して、このバージョンの Oracle VM Server for SPARC ソフトウェアで使用する必要がある Oracle Solaris 10 OS を調べてください。Oracle Solaris OS をインストールする詳細な手順については、使用している Oracle Solaris 10 OS のインストールマニュアルを参照してください。インストール内容は、使用しているシステムの要件に合わせて調整できます。

システムがすでにインストールされている場合は、このバージョンの Oracle VM Server for SPARC ソフトウェアを使用するために必要な適切な Oracle Solaris 10 OS にアップグレードする必要があります。このバージョンの Oracle VM Server for SPARC ソフトウェアで使用する必要のある Oracle Solaris 10 OS、および必須パッチと推奨されるパッチを調べるには、「Required Software and Patches」 in 『Oracle VM Server for SPARC 2.0 Release Notes 』を参照してください。この OS をアップグレードするための詳しい手順については、「Solaris 10 9/10 Release and Installation Collection」を参照してください。

#### システムファームウェアのアップグレード

次のタスクでは、Integrated Lights Out Manager (ILOM) ソフトウェアを使用してシステムファームウェアをアップグレードする方法を示します。

ILOM ソフトウェアを使用したシステムファームウェアのアップグレードについては、『Sun SPARC Enterprise T5120 and T5220 Servers Topic Set』の「ファームウェアの更新」および『Sun Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 CLI 手順ガイド』 の「ILOM ファームウェアの更新」を参照してください。

# システムファームウェアをアップグレードする

使用しているプラットフォームのシステムファームウェアは、http://www.oracle.com/technetwork/systems/patches/firmware/index.html から入手できます。

サポートされるサーバーに必要なシステムファームウェアについては、「Required System Firmware Patches」 in 『Oracle VM Server for SPARC 2.0 Release Notes 』を参照してください。

制御ドメインからシステムファームウェアをアップグレードする場合は、使用しているシステムファームウェアのリリースノートを参照してください。

サポートされるサーバーのシステムファームウェアのインストールおよびアップグレードについては、そのサーバーの管理マニュアルまたはプロダクトノートを参照してください。

ILOM Web インタフェースを使用してシステムファームウェアをアップグレードすることもできます。『Sun Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 Web Interface 手順ガイド』 の「ILOM ファームウェアの更新」を参照してください。

1. `tftp` サービスを実行している別のシステムにシステムファームウェアイメージをダウンロードします。
   1. サーバー上で `tftp` サービスがオンラインであることを確認します。

          # svcs tftp/udp6
          STATE          STIME    FMRI
          online         Mar_26   svc:/network/tftp/udp6:default

   2. オンライン状態ではない場合は、`tftp` サービスを有効にします。

          # svcadm enable tftp/udp6

   3. システムファームウェアイメージを `/tftpboot` ディレクトリにダウンロードします。
2. ILOM サービスプロセッサのネットワーク管理ポートが構成されていることを確認します。

   この構成は、ネットワークを介して新しいフラッシュイメージにアクセスするために必要になります。『Sun SPARC Enterprise T5120 and T5220 Servers Topic Set 』の「サービスプロセッサのネットワーク管理ポートを構成する」および『Sun Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 CLI 手順ガイド』 の「ILOM ファームウェアの更新」を参照してください。

3. SSH セッションを開き、サービスプロセッサに接続します。

       $ ssh root@system-name
       ...
       Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
       ...
       Password: password
       ...
       ->

4. ホストの電源が切断されていることを確認します。
   1. 次のコマンドを入力します。

          -> show /SYS power_state

   2. ホストの電源が切断されていない場合は、次のコマンドを入力してください。

          -> stop /SYS

5. `keyswitch_state` パラメータが `normal` に設定されていることを確認します。
   1. 次のコマンドを入力します。

          -> show /SYS keyswitch_state

   2. 値が `normal` 以外の場合、次のコマンドを使用して設定します。

          -> set /SYS keyswitch_state=normal

6. サービスプロセッサフラッシュイメージおよびホストファームウェアをアップグレードします。

       -> load -source \ tftp://IP-addr/pathname/Sun_System_Firmware-x_x_x_build_nn-server-name.pkg

   `-source` オプションは、IP アドレスおよびシステムファームウェアフラッシュイメージのフルパス名 (URL) を指定します。

   - IP-addr は、フラッシュイメージにアクセスできる、ネットワーク上の `tftp` サーバーの IP アドレスです。

   - pathname は、`tftp` サーバー上のフラッシュイメージのフルパス名です。

   - x_x_x は、システムファームウェアのバージョン番号です。

   - nn は、このリリースに適用されるビルド番号です。

   - server-name は、使用しているサーバーの名前です。

     たとえば、SPARC Enterprise T5440 サーバーの場合、server-name は `SPARC_Enterprise_T5440` です。

   たとえば、`-source` `ftp://192.168.1.1/Sun_System_Firmware-7_3_0-SPARC_Enterprise_T5440.pkg` オプションは、`192.168.1.1` IP アドレスのサーバーの `/tftpboot/Sun_System_Firmware-7_3_0-SPARC_Enterprise_T5440.pkg` ファイルを指しています。

   フラッシュイメージがアップグレードされたあとに、システムが自動的にリセットされます。

   サービスプロセッサがリセットされ、診断が実行されます。その後、シリアルコンソールのログインプロンプトに戻ります。

#### Logical Domains Manager のダウンロード

# ソフトウェアをダウンロードする

1. zip ファイル (`OVM_Server_SPARC-2_0.zip`) をダウンロードします。

   ソフトウェアは http://www.oracle.com/virtualization で入手できます。

2. 保存した zip ファイルを解凍します。

       $ unzip OVM_Server_SPARC-2_0.zip

   ファイルの構造およびファイルの内容の詳細については、「Location of Oracle VM Server for SPARC 2.0 Software」 in 『Oracle VM Server for SPARC 2.0 Release Notes 』を参照してください。

#### Logical Domains Manager のインストール

Logical Domains Manager ソフトウェアをインストールする方法は 3 つあります。

- インストールスクリプトを使用してパッケージおよびパッチをインストールします。この方法では Logical Domains Manager ソフトウェアが自動的にインストールされます。「Logical Domains Manager ソフトウェアの自動的なインストール」 を参照してください。

- Oracle Solaris ネットワークインストールの一部として、JumpStart を使用してパッケージをインストールします。「JumpStart を使用した Oracle VM Server for SPARC 2.0 ソフトウェアのインストール」を参照してください。

- パッケージを手動でインストールします。「Logical Domains Manager ソフトウェアの手動によるインストール」 を参照してください。

注 - Oracle VM Server for SPARC パッケージをインストールしたあとで、Logical Domains MIB ソフトウェアパッケージを手動でインストールする必要があります。これは、ほかのパッケージとともに自動的にはインストールされません。Logical Domains MIB のインストールおよび使用法の詳細については、『Logical Domains (LDoms) MIB 1.0.1 Administration Guide 』を参照してください。

##### Logical Domains Manager ソフトウェアの自動的なインストール

`install-ldm` インストールスクリプトを使用する場合、スクリプトの実行方法を指定する選択肢がいくつかあります。それぞれの選択肢について、次の手順で説明します。

- オプションを指定せずに `install-ldm` スクリプトを使用すると、自動的に次の処理を行います。

  - Oracle Solaris OS リリースが Oracle Solaris 10 9/10 OS 以降であることを確認します。

  - パッケージのサブディレクトリである `SUNWldm/` および `SUNWldmp2v/` が存在することを確認します。

  - 前提条件となる Logical Domains ドライバパッケージの `SUNWldomr` および `SUNWldomu` が存在することを確認します。

  - `SUNWldm` および `SUNWldmp2v` パッケージがインストールされていないことを確認します。

  - Oracle VM Server for SPARC 2.0 ソフトウェアをインストールします。

  - すべてのパッケージがインストールされていることを確認します。

  - SST (`SUNWjass`) がすでにインストールされている場合は、制御ドメインの Oracle Solaris OS の強化を求めるプロンプトが表示されます。

  - Oracle VM Server for SPARC Configuration Assistant (`ldmconfig`) を使用してインストールを実行するかどうかを判断します。

- `-c` オプションを指定して `install-ldm` スクリプトを使用すると、ソフトウェアのインストール後に自動的に Oracle VM Server for SPARC Configuration Assistant が実行されます。

- `-s` オプションを指定して `install-ldm` スクリプトを使用すると、Oracle VM Server for SPARC Configuration Assistant の実行はスキップされます。

- SST ソフトウェアとともに `install-ldm` スクリプトおよび次のオプションを使用すると、次の操作を実行できます。

  - `install-ldm -d`。`-secure.driver` で終わるドライバ以外の SST ドライバを指定できます。このオプションは、前述の選択肢で示したすべての機能を自動的に実行し、指定した SST のカスタマイズドライバ (たとえば `server-secure-myname.driver`) で制御ドメインの Oracle Solaris OS を強化します。

  - `install-ldm -d none`。SST を使用して制御ドメインで実行している Oracle Solaris OS を強化しないことを指定します。このオプションは、前述の選択肢で示した強化以外のすべての機能を自動的に実行します。SST の使用を省略することはお勧めしません。別の処理を使用して制御ドメインを強化する場合にかぎり、この使用を省略するようにしてください。

  - `install-ldm -p`。インストール後の処理 (Logical Domains Manager デーモン (`ldmd`) の有効化および SST の実行) のみを実行することを指定します。たとえば、`SUNWldm` および `SUNWjass` パッケージがサーバーにプリインストールされている場合に、このオプションを使用します。

##### JumpStart を使用した Oracle VM Server for SPARC 2.0 ソフトウェアのインストール

JumpStart の使用法の詳細は、『JumpStart Technology: Effective Use in the Solaris Operating Environment』を参照してください。

# JumpStart サーバーを設定する

JumpStart サーバーがまだ設定されていない場合は、これを設定する必要があります。この手順の詳細については、『Oracle Solaris 10 9/10 インストールガイド (カスタム JumpStart/上級編)』を参照してください。

1. 『Oracle Solaris 10 9/10 インストールガイド (カスタム JumpStart/上級編)』を参照してください。

   以下のステップを実行します。

   1. 『Oracle Solaris 10 9/10 インストールガイド (カスタム JumpStart/上級編)』の「作業マップ: カスタム JumpStart インストールの準備」を参照してください。
   2. 「ネットワーク上のシステム用のプロファイルサーバーの作成」の手順に従って、ネットワークに接続されたシステムを設定します。
   3. 「プロファイルの作成」の手順でプロファイルを作成し、プロファイルに行を追加して `package` プロファイルキーワードを使用して `SUNWldm.v` パッケージをインストールします。

      たとえば、次の行をプロファイルに追加して、HTTP サーバー `192.168.254.255` の `extra` ディレクトリから `SUNWldm.v` パッケージをインストールします。

          package        SUNWldm.v http://192.168.254.255/extra timeout 5

   4. 「`rules` ファイルの作成」の手順に従って、`rules` ファイルを作成します。
2. 「`rules` ファイルの妥当性を検査する」の手順に従って、`rules` ファイルの妥当性検査を行います。

##### Logical Domains Manager ソフトウェアの手動によるインストール

# Oracle VM Server for SPARC 2.0 ソフトウェアを手動でインストールする

###### 始める前に

Oracle VM Server for SPARC 2.0 ソフトウェア (`SUNWldm` および `SUNWldmp2v` パッケージ) をダウンロードします。具体的な手順については、「ソフトウェアをダウンロードする」 を参照してください。

1. `pkgadd` コマンドを使用して、`SUNWldm.v` パッケージと `SUNWldmp2v` パッケージをインストールします。

   `pkgadd` コマンドの詳細は、`pkgadd`(1M) マニュアルページを参照してください。

   `-G` オプションはパッケージを大域ゾーンのみにインストールし、`-d` オプションは `SUNWldm.v` パッケージと `SUNWldmp2v` パッケージが含まれるディレクトリのパスを指定します。

       # pkgadd -Gd . SUNWldm.v SUNWldmp2v

2. 対話型プロンプトのすべての質問に対して、`y` (はい) と答えます。
3. `pkginfo` コマンドを使用して、Oracle VM Server for SPARC 2.0 パッケージの `SUNWldm` および `SUNWldmp2v` がインストールされていることを確認します。

   `pkginfo` コマンドの詳細は、`pkginfo`(1) マニュアルページを参照してください。

   バージョン (`REV`) 情報の例を次に示します。

       # pkginfo -l SUNWldm | grep VERSION
       VERSION=2.0,REV=2010.08.03.10.20

#### Logical Domains Manager デーモンの有効化

`install-ldm` インストールスクリプトを使用すると、Logical Domains Manager デーモン (`ldmd`) が自動的に有効になります。`SUNWldm` パッケージをインストールした場合も、`ldmd` デーモンは自動的に有効になります。このデーモンが有効になると、論理ドメインを作成、変更、および制御できます。

# Logical Domains Manager デーモンを有効にする

`ldmd` デーモンが無効になっている場合、次の手順に従ってこのデーモンを有効にします。

1. `svcadm` コマンドを使用して、Logical Domains Manager デーモンの `ldmd` を有効にします。

   `svcadm` コマンドの詳細は、`svcadm`(1M) マニュアルページを参照してください。

       # svcadm enable ldmd

2. `ldm` `list` コマンドを使用して、Logical Domains Manager デーモンが実行中であることを確認します。

   `ldm list` コマンドを実行すると、システム上で現在定義されているすべてのドメインが一覧表示されます。特に、`primary` ドメインが表示され、状態が `active` になっているはずです。次のサンプル出力は、システム上に `primary` ドメインのみが定義されていることを示します。

       # /opt/SUNWldm/bin/ldm list
       NAME             STATE    FLAGS   CONS    VCPU  MEMORY   UTIL  UPTIME
       primary          active   ---c-   SP      64    3264M    0.3%  19d 9m

Copyright © 2007, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 著作権について |