ナビゲーションリンクをスキップ
印刷ビューの終了
| Oracle VM Server for SPARC 2.0 管理ガイド

検索範囲:

- このドキュメント
- ライブラリ全体

### 仮想ネットワークデバイス

仮想ネットワーク (`vnet`) デバイスとは、仮想スイッチに接続されたドメイン内で定義されている仮想デバイスのことです。仮想ネットワークデバイスは、仮想ネットワークドライバによって管理され、論理ドメインチャネル (Logical Domain Channel、LDC) を使用するハイパーバイザを介して仮想ネットワークに接続されます。

仮想ネットワークデバイスは、`vnet` n という名前のネットワークインタフェースとして使用できます。このネットワークデバイスは通常のネットワークインタフェースと同様に使用でき、`ifconfig`(1M) コマンドで構成できます。

図 8-1 仮想ネットワークの設定

図 8-1

- サービスドメイン内の仮想スイッチは、ゲストドメインに接続されます。この接続によって、ゲストドメイン間で相互に通信することができます。

- 仮想スイッチは物理ネットワークインタフェース `nxge0` にも接続されています。この接続によって、ゲストドメインは物理ネットワークと通信できます。

- 仮想スイッチネットワークインタフェース `vsw0` はサービスドメイン内で plumb されているため、2 つのゲストドメインはサービスドメインと通信できます。

- サービスドメイン内の仮想スイッチネットワークインタフェース `vsw0` は、`ifconfig`(1M) コマンドを使用して構成できます。

- ゲストドメイン内の仮想ネットワークインタフェース `vnet0` は、`ifconfig`(1M) コマンドを使用して構成できます。

基本的に仮想スイッチは、通常の物理ネットワークスイッチと同様に機能し、接続されているゲストドメイン、サービスドメイン、物理ネットワークなど異なるシステム間のネットワークパケットをスイッチングします。

Copyright © 2007, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 著作権について |