ナビゲーションリンクをスキップ
印刷ビューの終了
| Oracle VM Server for SPARC 2.0 管理ガイド

検索範囲:

- このドキュメント
- ライブラリ全体

### I/O ドメインの概要

I/O ドメインは、物理 I/O デバイスを直接所有し、物理 I/O デバイスに直接アクセスできます。I/O ドメインは、PCI EXPRESS (PCIe) バスまたは PCIe エンドポイントデバイスをドメインに割り当てることで作成できます。バスまたはデバイスをドメインに割り当てるには、`ldm add-io` コマンドを使用します。

次のような理由で、I/O ドメインの構成が必要になることがあります。

- I/O ドメインは物理 I/O デバイスに直接アクセスできるため、仮想 I/O に関連するパフォーマンスオーバーヘッドを回避できます。その結果、I/O ドメインの I/O パフォーマンスは、基本的なシステムの I/O パフォーマンスにより近いものになります。

- I/O ドメインに仮想 I/O サービスをホストし、他のゲストドメインがそのサービスを使用できるようにすることができます。

I/O ドメインの構成については、以下を参照してください。

- 「PCIe バスの割り当て」

- 「PCIe エンドポイントデバイスの割り当て」

注 - PCIe エンドポイントデバイスが構成されている I/O ドメインを移行することはできません。移行に関するその他の制限については、第 9 章ドメインの移行を参照してください。

Copyright © 2007, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 著作権について |