ナビゲーションリンクをスキップ
印刷ビューの終了
| Oracle VM Server for SPARC 2.0 管理ガイド

検索範囲:

- このドキュメント
- ライブラリ全体

### アクティブなドメインの移行

Oracle VM Server for SPARC 2.0 ソフトウェアを使用してアクティブなドメインの移行を行うには、ソース論理ドメイン、ソースマシン、およびターゲットマシンに特定の一連の要件および制限が課せられます。以降の節では、各リソースタイプに対するこれらの要件および制限について説明します。

注 - ソースシステムおよびターゲットシステムの `primary` ドメインに暗号化装置が割り当てられていると、移行処理が高速になります。Logical Domains 1.3 以降では、ソースとターゲットの両方のシステムの `primary` ドメインに仮想 CPU を追加することで、移行を高速化できます。

#### アクティブなドメインの CPU の移行

次に、移行を実行する場合の CPU に対する要件および制限を示します。

- ソースマシンおよびターゲットマシンには、同じ周波数で動作する同じタイプのプロセッサが搭載されている必要があります。

- ターゲットマシンには、ドメインによって使用されるストランドの数に対応できる十分な空きストランドが存在する必要があります。

次のいずれかの条件が当てはまる場合、その他の要件と制限が適用されます。

- ターゲットシステムで Logical Domains Manager のバージョン 2.0 以降が実行されていない。この場合、移行中に次のメッセージが表示されることがあります。

      The target machine is running an older version of the domain
      manager that does not support the latest migration functionality.

- ソースシステムで Logical Domains Manager のバージョン 2.0 以降が実行されていない。ソースドメインのレガシー Logical Domains Manager がソフトウェアの不一致を検出できないため、メッセージは発行されずに移行が続行されます。

- ソースドメインで Oracle Solaris 10 9/10 OS より前のバージョンの Oracle Solaris OS が実行されている。この場合、移行中に次のメッセージが表示されることがあります。

      Domain ldom is not running an operating system that is
      compatible with the latest migration functionality.

これらの条件のいずれかに当てはまる場合、CPU に次の要件と制限が適用されます。

- 移行されるドメインにフルコアが割り当てられている必要があります。ソースのストランドの数がフルコアより少ない場合、移行されたドメインが再起動されるまで、追加のストランドはどのドメインでも使用できません。

- 移行後、ターゲットドメインが再起動されるまで、ターゲットドメインでの CPU の動的再構成 (Dynamic Reconfiguration、DR) は無効になります。再起動が完了すると、そのドメインで CPU の DR が可能になります。

- ターゲットシステムには、移行されたドメインで必要となる数のストランドを提供できるだけの、完全にフリーなフルコアが十分に存在している必要があります。移行後に、移行されたドメインによってフルコアが部分的にしか使用されない場合、移行されたドメインが再起動されるまで、追加のストランドはどのドメインでも使用できません。

#### アクティブなドメインのメモリーの移行

ターゲットマシン上に、ソースドメインの移行に対応できる十分な空きメモリーが存在する必要があります。さらに、移行が終了するまで次に示すいくつかのプロパティーが維持される必要があります。

- 同じ数、同じサイズのメモリーブロックを作成できる必要があります。

- メモリーブロックの物理アドレスが一致する必要はありませんが、移行が終了するまで同じ実アドレスが維持される必要があります。

ターゲットマシンには、ソースドメインの移行に対応できる十分な空きメモリーが存在する必要があります。また、ターゲットマシンの使用可能メモリーのレイアウトとソースドメインのメモリーのレイアウトに互換性がある必要があります。互換性がないと、移行は失敗します。

特に、ターゲットマシンのメモリーが複数の小さいアドレス範囲に分割されているのに、ソースドメインには単一の大きいアドレス範囲が必要な場合、移行は失敗します。次の例は、この場合について示したものです。ターゲットドメインの 2 つのメモリーブロックに、2G バイトの空きメモリーがあるとします。

    # ldm list-devices memory
    MEMORY
        PA                   SIZE
        0x108000000          1G
        0x188000000          1G

ソースドメイン `ldg-src` にも 2G バイトの空きメモリーがありますが、これは単一のメモリーブロックに配置されています。

    # ldm list -o memory ldg-src
    NAME
    ldg-src

    MEMORY
        RA               PA               SIZE
        0x8000000        0x208000000      2G

このようなメモリーレイアウトの場合、移行は失敗します。

    # ldm migrate-domain ldg-src dt212-239
    Target Password:
    Unable to bind 2G memory region at real address 0x8000000
    Domain Migration of LDom ldg-src failed

注 - 移行後、ターゲットドメインが再起動されるまで、ターゲットドメインでのメモリーの動的再構成 (Dynamic Reconfiguration、DR) は無効になります。再起動が完了すると、ドメインでメモリー DR が再度有効になります。

#### アクティブなドメインの物理 I/O デバイスの移行

物理デバイスが関連付けられている仮想デバイスは移行できます。ただし、物理デバイスに直接アクセスするドメインは移行できません。たとえば、I/O ドメインは移行できません。

#### アクティブなドメインの仮想 I/O デバイスの移行

ソースドメインが使用するすべての仮想 I/O (Virtual I/O、VIO) サービスが、ターゲットマシン上で使用可能である必要があります。つまり、次に示す状態になっている必要があります。

- ソース論理ドメインで使用されている各論理ボリュームは、ターゲットホスト上でも使用可能で、同じストレージを参照している必要があります。

  | 注意 - ソースによって起動デバイスとして使用されている論理ボリュームがターゲット上に存在するにもかかわらず、同じストレージを参照していない場合、移行は正常に実行されたように見えますが、マシンから起動デバイスにアクセスできないため、このマシンは使用できません。ドメインを停止し、構成の問題を修正したあとで、ドメインを再起動する必要があります。この操作を行わない場合、ドメインが矛盾した状態のままになる可能性があります。

- ソースドメインの各仮想ネットワークデバイスに対して、ターゲットホスト上に仮想ネットワークスイッチが存在し、ソースホスト上でそのデバイスが接続されている仮想ネットワークスイッチと同じ名前が指定されている必要があります。

  たとえば、ソースドメインの `vnet0` が `switch-y` という名前の仮想スイッチサービスに接続されていた場合、ターゲットホスト上に `switch-y` という名前の仮想スイッチサービスを提供する論理ドメインが存在する必要があります。

  注 - これらのスイッチが同じネットワークに接続されていなくても移行は実行されますが、スイッチが同じネットワークに接続されていない場合、移行されたドメインでネットワークの問題が発生する可能性があります。

  ソースドメインによって使用されていた、自動的に割り当てられる範囲内の MAC アドレスは、ターゲットホストで使用可能である必要があります。

- 仮想コンソール端末集配信装置 (`vcc`) サービスがターゲットホスト上に存在し、1 つ以上のポートが空いている必要があります。移行時には明示的なコンソール制約は無視されます。ターゲットドメイン名をコンソールグループとして使用し、制御ドメインの最初の `vcc` デバイスで使用可能なポートを使用して、ターゲットドメインのコンソールが作成されます。デフォルトのグループ名と競合する場合、移行は失敗します。

#### アクティブなドメインの NIU ハイブリッド I/O の移行

NIU ハイブリッド I/O リソースを使用するドメインを移行できます。NIU ハイブリッド I/O リソースを指定する制約は、論理ドメインの必須要件ではありません。使用可能な NIU リソースが存在しないマシンにこのようなドメインを移行した場合、制約は維持されますが、この制約が満たされることはありません。

#### アクティブなドメインの暗号化装置の移行

Logical Domains 1.3 以降では、暗号化装置にバインドされているゲストドメインが暗号化装置の動的再構成 (Dynamic Reconfiguration、DR) をサポートしているオペレーティングシステム上で実行されている場合は、そのゲストドメインを移行できます。

次の Oracle Solaris OS バージョンでは、暗号化装置の DR がサポートされています。

- Solaris 10 10/09 以降の OS

- Oracle Solaris 10 5/08 以降の OS とパッチ ID 142245-01

移行の開始時に、Logical Domains Manager はソースドメインが暗号化装置の DR をサポートしているかどうかを判定します。サポートされている場合、Logical Domains Manager はドメインからすべての暗号化装置の削除を試みます。移行の完了後、移行したドメインに暗号化装置が再度追加されます。

注 - ターゲットマシンで暗号化装置の制約を満たすことができない場合でも、移行処理は正常に完了する場合があります。このような場合、ドメインの暗号化装置の数が移行処理前よりも減少する可能性があります。

#### アクティブなドメインの遅延再構成

ソースホストまたはターゲットホスト上でアクティブな遅延再構成処理が実行されている場合、移行を開始できません。移行の進行中、遅延再構成処理はブロックされます。

#### アクティブなドメインがエラスティックモードの間の移行

エラスティックモードのソースマシンまたはターゲットマシンに対するドメインの移行はサポートされていません。ドメインがパフォーマンスモードで、電力管理 (Power Management、PM) ポリシーがエラスティックモードに設定されたときに移行が進行中である場合、移行が完了するまでポリシーの切り替えは延期されます。ソースマシンまたはターゲットマシンのいずれかがエラスティックモードの場合にドメインの移行を試みると、migration コマンドはエラーを返します。

#### ほかのドメインの操作

マシンでの移行が完了するまで、移行中のドメインの状態や構成が変更される可能性がある操作はブロックされます。ドメイン自体に対するすべての操作のほか、マシン上の他のドメインに対するバインドや停止などの操作もブロックされます。

Copyright © 2007, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 著作権について |