ナビゲーションリンクをスキップ
印刷ビューの終了
| Oracle VM Server for SPARC 2.0 管理ガイド

検索範囲:

- このドキュメント
- ライブラリ全体

### ジャンボフレームの構成

Logical Domains の仮想スイッチ (`vsw`) および仮想ネットワーク (`vnet`) デバイスで、1500 バイトを超えるペイロードサイズの Ethernet フレームをサポートできるようになりました。この変更によって、これらのドライバのネットワークスループットが向上します。

# ジャンボフレームを使用するように仮想ネットワークおよび仮想スイッチデバイスを構成する

ジャンボフレームを有効にするには、仮想スイッチデバイスの最大転送単位 (Maximum Transmission Unit、MTU) を指定します。このような場合、仮想スイッチデバイスとその仮想スイッチデバイスにバインドされているすべての仮想ネットワークデバイスで、指定した MTU 値が使用されます。

特定の状況では、仮想ネットワークデバイス上で MTU 値を直接指定できます。これは、仮想ネットワークデバイスで必要な MTU 値が仮想スイッチによってサポートされる MTU 値よりも小さい場合に行うことがあります。

注 - Oracle Solaris 10 5/09 OS では、物理デバイスの MTU は仮想スイッチの MTU と一致するように構成する必要があります。特定のドライバの構成の詳細については、Oracle Solaris リファレンスマニュアルの 7D 節にある、そのドライバに対応するマニュアルページを参照してください。たとえば、`nxge` ドライバの情報については、`nxge`(7D)マニュア ルページを参照してください。

1. 制御ドメインにログインします。
2. スーパーユーザーになるか、同等の役割を取得します。

   役割には、承認および特権付きコマンドが含まれます。役割の詳細は、『Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBAC の構成 (作業マップ)」 を参照してください。

3. 仮想ネットワークで使用する MTU の値を決定します。

   1500 ～ 16000 バイトの MTU 値を指定できます。指定する MTU は、仮想スイッチに割り当てられた物理ネットワークデバイスの MTU と一致する必要があります。

4. 仮想スイッチデバイスまたは仮想ネットワークデバイスの MTU 値を指定します。

   次のいずれかの手順を実行します。

   - MTU を `mtu` プロパティーの値として指定することで、サービスドメインの新しい仮想スイッチデバイスでジャンボフレームを有効にします。

         # ldm add-vsw mtu=value vswitch-name ldom

     このコマンドは、仮想スイッチの構成に加えて、この仮想スイッチにバインドされる各仮想ネットワークデバイスの MTU 値を更新します。

   - MTU を `mtu` プロパティーの値として指定することで、サービスドメインの既存の仮想スイッチデバイスでジャンボフレームを有効にします。

         # ldm set-vsw mtu=value vswitch-name

     このコマンドは、仮想スイッチの構成に加えて、この仮想スイッチにバインドされる各仮想ネットワークデバイスの MTU 値を更新します。

   まれに、`ldm add-vnet` または `ldm set-vnet` コマンドを使用して、仮想スイッチの MTU 値と異なる MTU 値を仮想ネットワークデバイスに指定する必要がある場合があります。たとえば、VLAN を仮想ネットワークデバイス上で構成し、VLAN の MTU の最大値が仮想スイッチの MTU 値よりも小さい場合、仮想ネットワークデバイスの MTU 値を変更する場合があります。デフォルトの MTU 値のみが使用されているドメインでは、ジャンボフレームをサポートしている `vnet` ドライバは必要ない場合があります。ただし、ジャンボフレームを使用する仮想スイッチにバインドされた仮想ネットワークデバイスがドメインに存在する場合、`vnet` ドライバがジャンボフレームをサポートしていることを確認してください。

   `ldm set-vnet` コマンドを使用して仮想ネットワークデバイスで `mtu` 値を指定する場合、あとで仮想スイッチデバイスの MTU 値が更新されても、仮想ネットワークデバイスには更新値は伝播されません。仮想ネットワークデバイスを再度有効にして仮想スイッチデバイスから MTU 値を取得するには、次のコマンドを実行します。

       # ldm set-vnet mtu= vnet-name ldom

   仮想ネットワークデバイスでジャンボフレームを有効にすると、その仮想ネットワークデバイスに割り当てられているハイブリッド I/O リソースでもジャンボフレームが自動的に有効になります。

   制御ドメインでは、Logical Domains Manager が、`ldm set-vsw` および `ldm set-vnet` コ マンドによって設定された MTU 値を遅延再構成処理として更新します。制御ドメイン以外のドメインの MTU を更新するには、ドメインを停止してから `ldm set-vsw` または `ldm set-vnet` コマンドを実行して MTU 値を変更する必要があります。

例 8-2 仮想スイッチおよび仮想ネットワークデバイスでのジャンボフレームの構成

- 次の例に、MTU 値が 9000 の新しい仮想スイッチデバイスを追加する方法を示します。この MTU 値は、仮想スイッチデバイスからすべてのクライアントの仮想ネットワークデバイスに伝播されます。

  まず、`ldm add-vsw` コマンドによって、仮想スイッチデバイス `primary-vsw0` を MTU 値 9000 で作成します。ネットワークデバイス `nxge 0` のインスタンス 0 は、`net-dev` プロパティーの値として指定されています。

      # ldm add-vsw net-dev=nxge0 mtu=9000 primary-vsw0 primary

  次に、`ldm add-vnet` コマンドによって、クライアントの仮想ネットワークデバイスをこの仮想スイッチ `primary-vsw0` に追加します。仮想ネットワークデバイスの MTU は、バインドされている仮想スイッチから暗黙に割り当てられます。そのため、`ldm add-vnet` コマンドで `mtu` プロパティーの値を指定する必要はありません。

      # ldm add-vnet vnet01 primary-vsw0 ldom1

  `ifconfig` コマンドによって、サービスドメイン `primary` の仮想スイッチインタフェースを plumb します。`ifconfig vsw0` コマンドの出力には、`mtu` プロパティーの値が 9000 であることが示されます。

      # ifconfig vsw0 plumb
      # ifconfig vsw0 192.168.1.100/24 up
      # ifconfig vsw0
      vsw0: flags=201000843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4,CoS> mtu 9000 index 5
              inet 192.168.1.100 netmask ffffff00 broadcast 192.168.1.255
              ether 0:14:4f:fa:0:99

  `ifconfig` コマンドによって、ゲストドメイン `ldom1` の仮想ネットワークインタフェースを plumbします。`ifconfig vnet0` コマンドの出力には、`mtu` プロパティーの値が 9000 であることが示されます。

      # ifconfig vnet0 plumb
      # ifconfig vnet0 192.168.1.101/24 up
      # ifconfig vnet0
      vnet0: flags=201000843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4,CoS> mtu 9000 index 4
              inet 192.168.1.101 netmask ffffff00 broadcast 192.168.1.255
              ether 0:14:4f:f9:c4:13

- 次の例に、`ifconfig` コマンドを使用してインタフェースの MTU を 4000 に変更する方法を示します。

  インタフェースの MTU は、Logical Domains Manager によってデバイスに割り当て られた MTU よりも小さい値にのみ変更できます。この方法は、VLAN が構成されていて各 VLAN インタフェースに異なる MTU が必要なときに便利です。

      # ifconfig vnet0 mtu 4000
      # ifconfig vnet0
      vnet0: flags=1201000843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4,CoS,FIXEDMTU>
      mtu 4000 index 4
              inet 192.168.1.101 netmask ffffff00 broadcast 192.168.1.255
              ether 0:14:4f:f9:c4:13

#### ジャンボフレームに対応していない旧バージョンの `vnet` および `vsw` ドライバとの互換性

ジャンボフレームをサポートしているドライバとジャンボフレームをサポートしていないドライバを、同じシステム上で相互運用できます。この相互運用は、仮想スイッチを作成するときにジャンボフレームのサポートが有効になっていない場合にかぎり可能です。

注 - 仮想スイッチに関連付けられたゲストドメインまたはサービスドメインがジャンボフレームをサポートしている Logical Domains ドライバを使用していない場合、`mtu` プロパティーを設定しないでください。

ジャンボフレームを有効にするには、仮想スイッチの `mtu` プロパティーをデフォルト値の 1500 から変更します。この場合、旧バージョンのドライバは `mtu` 設定を無視し、デフォルト値を引き続き使用します。`ldm list` の出力には、デフォルト値ではなく、指定した MTU 値が示されます。デフォルトの MTU よりも大きいフレームはそれらのデバイスには送られず、新しいドライバによって破棄されます。この場合、旧ドライバを使用し続けているゲストがあると、一貫性のないネットワーク動作につながる場合があります。これは、クライアントゲストドメインおよびサービスドメインの両方に当てはまります。

そのため、ジャンボフレームが有効な場合は、Logical Domains ネットワークのすべての仮想デバイスをアップグレードし、ジャンボフレームをサポートしている新しいドライバが使用されるようにしてください。また、ジャンボフレームを構成できるように、Logical Domains 1.2 以上にアップグレードしてください。

Copyright © 2007, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 著作権について |