ナビゲーションリンクをスキップ
印刷ビューの終了
| Oracle VM Server for SPARC 2.0 管理ガイド

検索範囲:

- このドキュメント
- ライブラリ全体

### ネットワークを介したゲストコンソールへの接続

`vntsd`(1M) の SMF マニフェストで `listen_addr` プロパティーが制御ドメインの IP アドレスに設定されている場合は、ネットワークを介してゲストコンソールに接続できます。例:

    $ telnet host-name 5001

注 - コンソールへのネットワークアクセスを有効にすることには、セキュリティー上の問題があります。すべてのユーザーがコンソールに接続できるようになるため、デフォルトではこの設定は無効になっています。

サービス管理機能マニフェストは、サービスが記述された XML ファイルです。SMF マニフェストの作成については、「Solaris 10 System Administrator Collection」を参照してください。

注 - コンソールを使用してゲストドメインの英語版以外の OS にアクセスするには、コンソールの端末が、その OS が必要とするロケールになっている必要があります。

Copyright © 2007, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 著作権について |