跳过导航链接
退出打印视图
| Oracle VM Server for SPARC 2.0 管理指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 虚拟网络设备

虚拟网络 (`vnet`) 设备是在连接到虚拟交换机的域中定义的虚拟设备。虚拟网络设备由虚拟网络驱动程序管理，并且使用逻辑域通道 (logical domain channel, LDC) 通过虚拟机管理程序连接到虚拟网络。

虚拟网络设备可用作名为 `vnet` n 的网络接口，可以像使用任何常规网络接口一样使用该接口，并使用 `ifconfig`(1M) 命令对其进行配置。

图 8-1 设置虚拟网络

下面是图 8-1 中示例的说明。

- 服务域中的虚拟交换机连接到来宾域。这样，来宾域便可以相互通信。

- 虚拟交换机也连接到物理网络接口 `nxge0`。这样，来宾域便可以与物理网络通信。

- 虚拟交换机网络接口 `vsw0` 已在服务域中激活 (plumb)，因此，两个来宾域可以与服务域通信。

- 可以使用 `ifconfig`(1M) 命令配置服务域中的虚拟交换机网络接口 `vsw0`。

- 可以使用 `ifconfig`(1M) 命令配置来宾域中的虚拟网络接口 `vnet0`。

基本上，虚拟交换机的行为与常规物理网络交换机相同，可在不同的系统（例如它连接到的来宾域、服务域和物理网络）之间交换网络包。

版权所有 © 2007, 2010, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |