跳过导航链接
退出打印视图
| Oracle VM Server for SPARC 2.0 管理指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 创建默认服务

必须创建下列虚拟设备服务，以便将控制域作为服务域以及为其他域创建虚拟设备：

- `vcc`－虚拟控制台集中器服务

- `vds`－虚拟磁盘服务器

- `vsw`－虚拟交换机服务

# 创建默认服务

1. 创建虚拟控制台集中器 (`vcc`) 服务，以供虚拟网络终端服务器守护进程 (`vntsd`) 使用，并将该服务器作为所有逻辑域控制台的集中器。

   例如，以下命令会将端口范围从 5000 到 5100 的虚拟控制台集中器服务 (`primary-vcc0`) 添加到控制域 (`primary`)。

       primary# ldm add-vcc port-range=5000-5100 primary-vcc0 primary

2. 创建虚拟磁盘服务器 (`vds`)，以允许将虚拟磁盘导入到逻辑域中。

   例如，以下命令会将虚拟磁盘服务器 (`primary-vds0`) 添加到控制域 (`primary`)。

       primary# ldm add-vds primary-vds0 primary

3. 创建虚拟交换机服务 (`vsw`)，以启用逻辑域中的虚拟网络 (`vnet`) 设备之间的联网。

   如果每个逻辑域都需要通过虚拟交换机与外界进行通信，请将 GLDv3 兼容的网络适配器分配给虚拟交换机。

   例如，以下命令会将网络适配器驱动程序 `nxge0` 上的虚拟交换机服务 (`primary-vsw0`) 添加到控制域 (`primary`)。

       primary# ldm add-vsw net-dev=nxge0 primary-vsw0 primary

   此命令会自动将 MAC 地址分配给虚拟交换机。您可以指定将 MAC 地址作为 `ldm add-vsw` 命令的选项。但在那种情况下，您必须负责保证所指定的 MAC 地址不会与已经存在的 MAC 地址相冲突。

   如果添加的虚拟交换机将取代底层物理适配器作为主网络接口，则必须为其分配物理适配器的 MAC 地址，以便动态主机配置协议 (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) 服务器会为该域分配相同的 IP 地址。请参见启用控制/服务域与其他域之间的联网。

       primary# ldm add-vsw mac-addr=2:04:4f:fb:9f:0d net-dev=nxge0 primary-vsw0 primary

4. 检验是否已使用 `list-services` 子命令创建服务。

   输出应该与以下内容类似。

       primary# ldm list-services primary
       VDS
           NAME             VOLUME         OPTIONS          DEVICE
           primary-vds0

       VCC
           NAME             PORT-RANGE
           primary-vcc0     5000-5100

       VSW
           NAME             MAC               NET-DEV   DEVICE     MODE
           primary-vsw0     02:04:4f:fb:9f:0d nxge0     switch@0   prog,promisc

版权所有 © 2007, 2010, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |