跳过导航链接
退出打印视图
| Oracle VM Server for SPARC 2.0 管理指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 将链路聚合和虚拟交换机结合使用

自 Oracle Solaris 10 10/08 OS 和 Logical Domains 1.1 软件发行版起，可以配置虚拟交换机以使用链路聚合。链路聚合用作虚拟交换机的网络设备，以连接到物理网络。使用此配置，虚拟交换机可以利用 EEE 802.3ad 链路聚合标准提供的功能。此类功能包括增加带宽、负载平衡和故障转移。有关如何配置链路聚合的信息，请参见《系统管理指南：IP 服务》。

创建链路聚合后，您可以将其分配给虚拟交换机。进行此分配类似于将物理网络设备分配给虚拟交换机。使用 `ldm add-vswitch` 或 `ldm set-vswitch` 命令设置 `net-dev` 属性。

将链路聚合分配给虚拟交换机时，进出物理网络的通信会流经聚合。任何所需的负载平衡或故障转移由底层聚合框架透明处理。链路聚合对来宾域上以及绑定到使用聚合的虚拟交换机的虚拟网络 (`vnet`) 设备完全透明。

注 - 您不能将虚拟网络设备（`vnet` 和 `vsw`）组合到链路聚合中。

您可以在服务域中激活 (plumb) 并使用配置为使用链路聚合的虚拟交换机。请参见将虚拟交换机配置为主接口。

下图显示了配置为通过物理接口 `nxge0` 和 `nxge1` 使用聚合 `aggr1` 的虚拟交换机。

图 8-8 配置虚拟交换机以使用链路聚合

版权所有 © 2007, 2010, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |