跳过导航链接
退出打印视图
| Oracle VM Server for SPARC 2.0 管理指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 词汇表

本列表定义了 Oracle VM Server for SPARC 文档中的术语、缩写和首字母缩略词。

#### A

API

  Application programming interface（应用编程接口）

`auditreduce`

  从审计跟踪文件中合并和选择审计记录（请参见 `auditreduce`(1M) 手册页）。

auditing（审计）

  使用 Oracle Solaris OS 审计来识别安全更改源

authorization（授权）

  使用 Oracle Solaris OS RBAC 设置授权

#### B

`bge`

  用于 Broadcom BCM57xx 设备的 Broadcom 千兆位以太网驱动程序

BSM

  Basic Security Module（基本安全模块）

`bsmconv`

  启用 BSM（请参见 `bsmconv`(1M) 手册页）。

`bsmunconv`

  禁用 BSM（请参见 `bsmunconv`(1M) 手册页）。

#### C

CD

  Compact disc（光盘）

CLI

  Command-line interface（命令行界面）

compliance（法规遵从性）

  确定系统配置是否符合预先定义的安全配置文件

configuration（配置）

  保存在服务处理器上的逻辑域配置的名称

CMT

  Chip multithreading（芯片多线程）

constraints（约束）

  对于 Logical Domains Manager，约束是您希望分配给特定域的一个或多个资源。您可能会接收到要求添加到域中的所有资源，也可能会得不到任何资源，这取决于可用资源。

control domain（控制域）

  创建和管理其他逻辑域及服务的域

CPU

  Central processing unit（中央处理器）

CWQ

  Control Word Queue（控制字队列）；基于 Oracle Sun UltraSPARC T2 的平台的加密单元

#### D

DHCP

  Dynamic Host Configuration Protocol（动态主机配置协议）

DMA

  Direct Memory Access（直接内存访问），能够不通过 CPU 在内存和设备（例如，网卡）之间传输数据。

DMP

  Dynamic Multipathing（动态多路径）(Veritas)

Logical Domains Manager

  用于创建和管理逻辑域并将资源分配给域的 CLI

DPS

  Data plane software（数据平面软件）

DR

  Dynamic reconfiguration（动态重新配置）

`drd`

  用于 Logical Domains Manager 的 Oracle Solaris 10 OS 动态重新配置守护进程（请参见 `drd`(1M) 手册页）。

DS

  Domain Service（域服务）模块 (Oracle Solaris 10 OS)

DVD

  Digital versatile disc（数字多功能光盘）

#### E

EFI

  Extensible firmware interface（可扩展的固件接口）

ETM

  Encoding Table Management（编码表管理）模块 (Oracle Solaris 10 OS)

#### F

FC_AL

  Fiber Channel Arbitrated Loop（光纤通道仲裁环路）

FMA

  Fault Management Architecture（故障管理体系结构）

`fmd`

  Oracle Solaris 10 OS 故障管理器守护进程（请参见 `fmd`(1M) 手册页）。

`format`

  磁盘分区和维护实用程序（请参见 `format`(1M) 手册页）。

`fmthard`

  填充硬盘上的标签（请参见 `fmthard`(1M) 手册页）。

FTP

  File Transfer Protocol（文件传输协议）

#### G

Gb

  Gigabit（千兆位）

guest domain（来宾域）

  它使用来自 I/O 域和服务域的服务，并由控制域进行管理。

GLDv3

  Generic LAN Driver version 3（Generic LAN Driver 版本 3）。

#### H

hardening（强化）

  修改 Oracle Solaris OS 配置以提高安全性

HDD

  Hard disk drive（硬盘驱动器）

hypervisor（虚拟机管理程序）

  在操作系统和硬件层之间插入的固件层

#### I

I/O domain（I/O 域）

  此域对物理 I/O 设备具有直接拥有权和直接访问权，而且它与其他逻辑域共享以虚拟设备形式出现的那些设备

IB

  Infiniband

IDE

  Integrated Drive Electronics（集成驱动器电子装置）

IDR

  Interim Diagnostics Release（临时诊断版）

ILOM

  Integrated Lights Out Manager

`io`

  I/O 设备，例如内部磁盘和 PCIe 控制器及其连接的适配器和设备

`ioctl`

  Input/output control call（输入/输出控制调用）

IP

  Internet Protocol（Internet 协议）

IPMP

  Internet Protocol Network Multipathing（Internet 协议网络多路径）

ISO

  International Organization for Standardization（国际标准化组织）

#### K

`kaio`

  Kernel asynchronous input/output（内核异步输入/输出）

KB

  Kilobyte（千字节）

KU

  Kernel update（内核更新）

#### L

LAN

  Local-area network（局域网）

LDAP

  Lightweight Directory Access Protocol（轻量目录访问协议）

LDC

  Logical domain channel（逻辑域通道）

`ldm`

  Logical Domains Manager 实用程序（请参见 `ldm`(1M) 手册页）。

`ldmd`

  Logical Domains Manager 守护进程

`lofi`

  Loopback file（回送文件）

logical domain（逻辑域）

  一种由资源的离散逻辑分组构成的虚拟机，在一个计算机系统中有其自身的操作系统和标识

LUN

  Logical unit number（逻辑单元编号）

#### M

MAC

  介质访问控制 (media access control, MAC) 地址；Logical Domains 可以自动分配 MAC 地址，您也可以手动分配 MAC 地址

MAU

  Modular Arithmetic Unit（模运算单元）

MB

  Megabyte（兆字节）

MD

  服务器数据库中的机器描述 (machine description, MD)

`mem`, `memory`

  内存单元默认大小（以字节为单位），也可以指定千兆字节 (`G`)，千字节 (`K`) 或兆字节 (`M`)。可分配给来宾域的服务器虚拟内存。

`metadb`

  创建和删除 Solaris 卷管理器元设备状态数据库的副本（请参见 `metadb`(1M) 手册页）。

`metaset`

  配置磁盘集（请参见 `metaset`(1M) 手册页）。

`mhd`

  多主机磁盘控制操作（请参见 `mhd`(7i) 手册页）。

MIB

  Management Information Base（管理信息库）

minimizing（最小化）

  安装所必需的最少数量的核心 Oracle Solaris OS 软件包

MMF

  Multimode fiber（多模光纤）

MMU

  Memory management unit（内存管理单元）

`mpgroup`

  虚拟磁盘故障转移的多路径组 (multipathing group, mpgroup) 名称

`mtu`

  Maximum transmission unit（最大传输单位）

#### N

NAT

  Network Address Translation（网络地址转换）

`ndpsldcc`

  Netra DPS Logical Domain Channel Client（Netra DPS 逻辑域通道客户机）。另请参见 `vdpcc`。

`ndpsldcs`

  Netra DPS Logical Domain Channel Service（Netra DPS 逻辑域通道服务）。另请参见 `vdpcs`。

NFS

  Network file system（网络文件系统）

NIS

  Network Information Services（网络信息服务）

NIU

  Network Interface Unit（网络接口单元）（Oracle 的 Sun SPARC Enterprise T5120 和 T5220 服务器）

NTS

  Network terminal server（网络终端服务器）

NVRAM

  Non-volatile random-access memory（非易失性随机存取存储器）

`nxge`

  用于 NIU 10Gb 以太网适配器的驱动程序

#### O

OS

  Operating system（操作系统）

OVF

  Open Virtualization Format（开放虚拟化格式）

#### P

P2V

  Logical Domains 物理机到虚拟机 (Physical-to-Virtual, P2V) 转换工具

PA

  Physical address（物理地址）

PCI

  外设部件互连 (peripheral component interconnect, PCI) 总线

PCIe

  PCI EXPRESS 总线

PCI-X

  PCI Extended (PCI-X) 总线

`pcpu`

  Physical CPU（物理 CPU）

`physio`

  Physical input/output（物理输入/输出）

PICL

  Platform Information and Control Library（平台信息和控制库）

`picld`

  PICL 守护进程（请参见 `picld`(1M) 手册页）。

PM

  虚拟 CPU 和内存的电源管理 (Power management, PM)

`praudit`

  显示审计跟踪文件的内容（请参见 `praudit`(1M) 手册页）。

PRI

  Priority（优先级）

#### R

RA

  Real address（实际地址）

RAID

  Redundant Array of Inexpensive Disk（廉价磁盘冗余阵列）

RBAC

  Role-Based Access Control（基于角色的访问控制）

RPC

  Remote Procedure Call（远程过程调用）

#### S

SASL

  Simple Authentication and Security Layer（简单验证和安全层）

SAX

  XML 简单 API (Simple API for XML, SAX) 解析程序，用于遍历 XML 文档。SAX 解析程序以事件为基础，通常用于对数据进行流化处理。

系统控制器 (system controller, SC)

  另请参见服务处理器

SCSI

  Small Computer System Interface（小型计算机系统接口）

service domain（服务域）

  向其他逻辑域提供诸如虚拟交换机、虚拟控制台连接器和虚拟磁盘服务器等设备的逻辑域

SMA

  System Management Agent（系统管理代理）

SMF

  Service Management Facility（服务管理工具）

SNMP

  Simple Network Management Protocol（简单网络管理协议）

服务处理器 (service processor, SP)

  SP 也称为系统控制器 (system controller, SC)，用于监视和运行物理计算机。

SSH

  Secure Shell（安全 Shell）

`ssh`

  安全 Shell (Secure Shell, ssh) 命令（请参见 `ssh`(1) 手册页）。

`sshd`

  安全 Shell 守护进程 (Secure Shell daemon, sshd)（请参见 `sshd`(1M) 手册页）。

SunVTS

  Sun Validation Test Suite（Sun 验证测试套件）

`svcadm`

  处理服务实例（请参见 `svcadm`(1M) 手册页）。

#### T

TCP

  Transmission Control Protocol（传输控制协议）

TLS

  Transport Layer Security（传输层安全）

#### U

UDP

  User Diagram Protocol（用户图表协议）

UFS

  UNIX File System（UNIX 文件系统）

unicast

  在单个发送方和单个接收方之间发生的网络通信

USB

  Universal Serial Bus（通用串行总线）

`uscsi`

  User SCSI command interface（用户 SCSI 命令接口）（请参见 `uscsi`(7I) 手册页）。

UTP

  Unshielded twisted pair（非屏蔽双绞线）

#### V

`var`

  变量

VBSC

  Virtual blade system controller（虚拟刀片系统控制器）

`vcc`, `vconscon`

  虚拟控制台集中器服务，带有分配给来宾域的特定端口范围

`vcons`, `vconsole`

  用于访问系统级消息的虚拟控制台。通过连接控制域中特定端口上的 `vconscon` 服务来实现连接。

`vcpu`

  Virtual central processing unit（虚拟中央处理器）。服务器中的每个内核都表示为一个虚拟 CPU。例如，Oracle 的一个 8 核 Sun Fire T2000 服务器具有可以在逻辑域之间分配的 32 个虚拟 CPU。

`vdc`

  Virtual disk client（虚拟磁盘客户机）

`vdisk`

  虚拟磁盘是与各种类型的物理设备、卷或文件关联的通用块设备。

`vdpcc`

  Netra DPS 环境中的虚拟数据平面通道客户机 (Virtual data plane channel client, vdpcc)

`vdpcs`

  Netra DPS 环境中的虚拟数据平面通道服务 (Virtual data plane channel service, vdpcs)

`vds`, `vdiskserver`

  通过虚拟磁盘服务器可以将虚拟磁盘导入到逻辑域中

`vdsdev`, `vdiskserverdevice`

  虚拟磁盘服务器设备是由虚拟磁盘服务器导出的。该设备可以是整个磁盘、一个磁盘分片、一个文件或一个磁盘卷。

VLAN

  Virtual local area network（虚拟局域网）

`vldc`

  虚拟逻辑域通道 (Virtual logical domain channel, vldc) 服务

`vldcc`

  Virtual logical domain channel client（虚拟逻辑域通道客户机）

`vnet`

  虚拟网络设备可实现虚拟以太网设备，还可以通过使用虚拟网络交换机 (`vswitch`) 与系统中的其他 `vnet` 设备进行通信。

`vntsd`

  Logical Domains 控制台的 Oracle Solaris 10 OS 虚拟网络终端服务器守护进程（请参见 `vntsd`(1M) 手册页）。

`volfs`

  Volume Management file system（卷管理文件系统）（请参见 `volfs`(7FS) 手册页）。

`vsw`, `vswitch`

  虚拟网络交换机，它可将虚拟网络设备连接到外部网络，还可以在虚拟网络设备和外部网络之间交换包

VTOC

  Volume table of content（卷目录）

VxDMP

  Veritas Dynamic Multipathing（Veritas 动态多路径）

VxVM

  Veritas Volume Manager（Veritas 卷管理器）

#### W

WAN

  Wide-area network（广域网）

#### X

XFP

  eXtreme Fast Path（极速路径）

XML

  Extensible Markup Language（可扩展标记语言）

XMPP

  Extensible Messaging and Presence Protocol（可扩展消息处理现场协议）

#### Z

ZFS

  Zettabyte File System（Zettabyte 文件系统）(Oracle Solaris 10 OS)

`zpool`

  ZFS 存储池（请参见 `zpool`(1M) 手册页）。

ZVOL

  ZFS Volume Emulation Driver（ZFS 卷模拟驱动程序）

版权所有 © 2007, 2010, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |