跳过导航链接
退出打印视图
| Oracle VM Server for SPARC 2.0 管理指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 使用控制台组

通过虚拟网络终端服务器守护进程 `vntsd`(1M)，您可以使用一个 TCP 端口访问多个域控制台。创建域时，Logical Domains Manager 通过为该域的控制台创建新的默认组，来为每个控制台分配唯一的 TCP 端口。该 TCP 端口随后被分配给控制台组，而非控制台本身。可以使用 `set-vcons` 子命令将控制台绑定到现有的组。

# 将多个控制台组成一个组

1. 将域的控制台绑定到一个组。

   以下示例说明将三个不同域（`ldg1`、`ldg2` 和 `ldg3`）的控制台绑定到同一控制台组 (`group1`)。

       primary# ldm set-vcons group=group1 service=primary-vcc0 ldg1
       primary# ldm set-vcons group=group1 service=primary-vcc0 ldg2
       primary# ldm set-vcons group=group1 service=primary-vcc0 ldg3

2. 连接到关联的 TCP 端口（此示例中为 `localhost` 的端口 `5000`）。

       # telnet localhost 5000
       primary-vnts-group1: h, l, c{id}, n{name}, q:

   系统会提示您选择一个域控制台。

3. 通过选择 `l`（列表）列出组中的域。

       primary-vnts-group1: h, l, c{id}, n{name}, q: l
       DOMAIN ID           DOMAIN NAME                   DOMAIN STATE
       0                   ldg1                          online
       1                   ldg2                          online
       2                   ldg3                          online

   注 - 要将控制台重新分配到不同的组或 `vcc` 实例，必须将域取消绑定；即，域必须处于非活动状态。有关配置和使用 SMF 来管理 `vntsd` 以及使用控制台组的更多信息，请参阅 Oracle Solaris 10 OS `vntsd`(1M) 手册页。

版权所有 © 2007, 2010, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |