跳过导航链接
退出打印视图
| Oracle VM Server for SPARC 2.0 管理指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 启用控制/服务域与其他域之间的联网

默认情况下，会禁用系统中控制域与其他域之间的联网。要启用此功能，应将虚拟交换机设备配置为网络设备。虚拟交换机可以取代底层物理设备（在此示例中为 `nxge0`）作为主接口，或者配置为域中的附加网络接口。

注 - 请从控制域的控制台执行下列配置步骤，因为该过程可能会暂时中断与域的网络连接。

# 将虚拟交换机配置为主接口

1. 显示所有接口的寻址信息。

       primary# ifconfig -a

2. 激活 (plumb) 虚拟交换机。在此示例中，`vsw0` 是要配置的虚拟交换机。

       primary# ifconfig vsw0 plumb

3. （可选）要获得域中所有虚拟交换机实例的列表，您可以列出它们。

       primary# /usr/sbin/dladm show-link | grep vsw
       vsw0            type: non-vlan  mtu: 1500       device: vsw0

4. 取消激活 (Unplumb) 分配给虚拟交换机 (`net-dev`) 的物理网络设备，在此示例中为 `nxge0`。

       primary# ifconfig nxge0 down unplumb

5. 要将物理网络设备 (`nxge0`) 的属性迁移到虚拟交换机 (`vsw0`) 设备，请执行以下操作之一：

   - 如果使用静态 IP 地址配置网络，请对 `vsw0` 重用 `nxge0` 的 IP 地址和网络掩码。

         primary# ifconfig vsw0 IP_of_nxge0 netmask netmask_of_nxge0 broadcast + up

   - 如果使用 DHCP 配置网络，请为 `vsw0` 启用 DHCP。

         primary# ifconfig vsw0 dhcp start

6. 进行必需的配置文件修改，使其成为永久性更改。

       primary# mv /etc/hostname.nxge0 /etc/hostname.vsw0
       primary# mv /etc/dhcp.nxge0 /etc/dhcp.vsw0

   注 - 如有必要，也可以配置虚拟交换机和物理网络设备。这种情况下，需要像步骤 2 中一样激活 (plumb) 虚拟交换机，但不需要取消激活 (unplumb) 物理设备（跳过步骤 4）。然后，必须使用静态 IP 地址或动态 IP 地址配置虚拟交换机。可以从 DHCP 服务器获取动态 IP 地址。有关其他信息和这种情况的示例，请参见针对 NAT 和路由配置虚拟交换机和服务域。

版权所有 © 2007, 2010, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |