跳过导航链接
退出打印视图
| Oracle VM Server for SPARC 2.0 管理指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### I/O 域概述

I/O 域对物理 I/O 设备具有直接拥有权和直接访问权。可通过将 PCI EXPRESS (PCIe) 总线或 PCIe 端点设备分配到域来创建 I/O 域。使用 `ldm add-io` 命令将总线或设备分配到域。

由于以下原因，可能需要配置 I/O 域：

- I/O 域对物理 I/O 设备具有直接访问权，这就避免了虚拟 I/O 所带来的性能开销。因此，I/O 域上的 I/O 性能更接近于裸机系统上的 I/O 性能。

- I/O 域可托管要由其他来宾域使用的虚拟 I/O 服务。

有关配置 I/O 域的信息，请参见以下内容：

- 分配 PCIe 总线

- 分配 PCIe 端点设备

注 - 无法迁移配置有 PCIe 端点设备的 I/O 域。有关其他迁移限制的信息，请参见第 9 章。

版权所有 © 2007, 2010, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |