跳过导航链接
退出打印视图
| Oracle VM Server for SPARC 2.0 管理指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 将网络适配器和 Logical Domains 结合使用

在逻辑域环境中，服务域中运行的虚拟交换机服务可以直接和与 GLDv3 兼容的网络适配器进行交互。虽然可以在这些系统中使用与 GLDv3 不兼容的网络适配器，但是虚拟交换机不能与这些网络适配器直接进行交互。有关如何使用与 GLDv3 不兼容的网络适配器的信息，请参见针对 NAT 和路由配置虚拟交换机和服务域。

有关使用链路聚合的信息，请参见将链路聚合和虚拟交换机结合使用。

# 确定网络适配器是否与 GLDv3 兼容

1. 使用 Oracle Solaris OS `dladm`(1M) 命令，其中，例如 `bge0` 是网络设备名称。

       # dladm show-link bge0
       bge0            type: non-vlan   mtu: 1500      device: bge0

2. 在输出中查看 `type:`：

   - 与 GLDv3 兼容的驱动程序的类型将是 `non-vlan` 或 `vlan`。

   - 与 GLDv3 不兼容的驱动程序的类型将是 `legacy`。

版权所有 © 2007, 2010, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |