跳过导航链接
退出打印视图
| Oracle VM Server for SPARC 2.0 管理指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 管理虚拟网络设备

本节介绍将虚拟网络设备添加到域、设置现有虚拟网络设备的选项以及移除虚拟网络设备。

# 添加虚拟网络设备

- 使用以下命令语法添加虚拟网络设备。

      # ldm add-vnet [mac-addr=num] [mode=hybrid] [pvid=[port-vlan-id]] [linkprop=phys-state] [vid=vlan-id1,vlan-id2,...] [mtu=size] [id=network-id] if-name vswitch-name ldom

  其中：

  - `mac-addr=`num 是此网络设备的 MAC 地址。数字必须使用标准八位组表示法，例如 `80:00:33:55:22:66`。有关更多信息，请参见自动或手动分配 MAC 地址。

  - `mode=hybrid` 请求系统在此 `vnet` 上使用 NIU 混合 I/O（如有可能）。如果不可能，则系统恢复为虚拟 I/O。如果在活动 `vnet` 上进行设置，则此混合模式将被视为延迟重新配置。有关更多信息，请参见使用 NIU 混合 I/O。

  - `pvid=`port-vlan-id 指定虚拟网络设备需要是其成员的 VLAN（以无标记模式）。有关更多信息，请参见使用 VLAN 标记。

  - `linkprop=phys-state` 指定虚拟网络设备是否根据底层物理网络设备报告其链路状态。在命令行上指定 `linkprop=phys-state` 时，虚拟网络设备链路状态可反映物理链路状态。默认情况下，虚拟网络设备链路状态不反映物理链路状态。

    指定此选项以使用基于链路的 IPMP。请参见在 Logical Domains 虚拟网络中使用基于链路的 IPMP。

  - `vid=`vlan-id 指定虚拟网络设备需要是其成员的一个或多个 VLAN（以标记模式）。有关更多信息，请参见使用 VLAN 标记。

  - `mtu=`size 指定虚拟网络设备的最大传输单元 (maximum transmission unit, MTU)。有效值是 1500 到 16000。

  - `id=`network-id 是新虚拟网络设备的 ID。默认情况下将自动生成 ID 值，如果需要匹配 OS 中的现有设备名称，则设置此属性。请参见虚拟设备标识符和网络接口名称。

  - if-name 是逻辑域的唯一接口名称，它被分配到此虚拟网络设备实例，供在后续 `ldm set-vnet` 或 `ldm rm-vnet` 命令上引用。

  - vswitch-name 是要连接到的现有网络服务（虚拟交换机）的名称。

  - ldom 指定要向其添加虚拟网络设备的逻辑域。

# 设置现有虚拟网络设备的选项

- 使用以下命令语法设置已经存在的虚拟网络设备的选项。

      # ldm set-vnet [mac-addr=num] [vswitch=vswitch-name] [mode=[hybrid]] [pvid=[port-vlan-id]] [linkprop=[phys-state]] [vid=[vlan-id1,vlan-id2,...]] [mtu=[size]] if-name ldom

  其中：

  - `mode=`（留空）禁用 NIU 混合 I/O。

  - if-name 为接口名称，它是分配给要设置的虚拟网络设备的唯一名称。

  - ldom 指定要从中移除虚拟网络设备的逻辑域。

  - 否则，命令参数与添加虚拟网络设备中所述相同。

# 移除虚拟网络设备

- 使用以下命令语法移除虚拟网络设备。

      # ldm rm-vnet [-f] if-name ldom

  其中：

  - `-f` 尝试强制从逻辑域中移除虚拟网络设备。移除可能失败。

  - if-name 为接口名称，它是分配给要移除的虚拟网络设备的唯一名称。

  - ldom 指定要从中移除虚拟网络设备的逻辑域。

版权所有 © 2007, 2010, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |