跳过导航链接
退出打印视图
| Oracle VM Server for SPARC 2.0 管理指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 通过网络连接到来宾控制台

如果在 `vntsd`(1M) SMF 清单中将 `listen_addr` 属性设置为控制域的 IP 地址，则可以通过网络连接到来宾控制台。例如：

    $ telnet host-name 5001

注 - 启用对控制台的网络访问会有安全隐患。任何用户都可以连接到控制台，因此默认情况下它处于禁用状态。

服务管理工具清单是一个描述服务的 XML 文件。有关创建 SMF 清单的更多信息，请参阅 Oracle Solaris 10 System Administrator Collection - Simplified Chinese。

注 - 要通过控制台访问来宾域中的非英语 OS，控制台终端必须采用该 OS 所需的语言环境。

版权所有 © 2007, 2010, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |