跳过导航链接
退出打印视图
| Oracle VM Server for SPARC 2.0 管理指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 操作具有 Oracle VM Server for SPARC 的 Oracle Solaris OS

本节介绍实例化由 Logical Domains Manager 创建的配置之后，在使用 Oracle Solaris OS 方面所发生的行为变化。

#### OpenBoot 固件在 Oracle Solaris OS 启动之后不可用

OpenBoot 固件在 Oracle Solaris OS 启动之后不可用，因为它已从内存中删除。

要从 Oracle Solaris OS 进入 `ok` 提示符，您必须停止域。可以使用 Oracle Solaris OS `halt` 命令来停止域。

#### 对服务器执行关开机循环

每当在运行 Oracle VM Server for SPARC 软件的系统上执行需要对服务器进行关开机循环的任何维护操作时，您必须先将当前逻辑域配置保存到 SP。

# 将当前域配置保存到 SP

- 使用以下命令。

      # ldm add-config config-name

#### 请勿对电源管理域中的活动 CPU 使用 `psradm`(1M) 命令

请勿尝试通过使用 `psradm`(1M) 命令来更改电源管理域中活动 CPU 的操作状态。

#### 在 Oracle Solaris OS 中发出中断的结果

执行以下操作时会出现本节中所述的行为：

1. 输入设备设置为 `keyboard` 时按 L1-A 键序。

2. 虚拟控制台处于 `telnet` 提示符下时输入 `send break` 命令。

在发出这些类型的中断之后，会收到以下提示：

    c)ontinue, s)ync, r)eset, h)alt?

键入代表发出这些类型的中断后希望系统执行的操作的字母。

#### 停止或重新引导控制域的结果

下表列出了停止或重新引导控制 (`primary)` 域的预期行为。

表 12-1 停止或重新引导控制 (`primary`) 域的预期行为

命令 | 是否配置其他域？ | 行为
--- | --- | ---
`halt` | 未配置 | 主机断电并保持关机状态，直到 SP 通电。
| 已配置 | 如果变量 `auto-boot?=true`，则软复位并引导。如果变量 `auto-boot?=false`，则软复位并在 ok 提示符处停止。
`reboot` | 未配置 | 重新引导主机，不关闭电源。
| 已配置 | 重新引导主机，不关闭电源。
`shutdown -i 5` | 未配置 | 主机断电并保持关机状态，直到 SP 通电。
| 已配置 | 软复位并重新引导。

有关重新引导具有根域角色的控制域的后果信息，请参见重新引导 `primary` 域。

版权所有 © 2007, 2010, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |