跳过导航链接
退出打印视图
| Oracle VM Server for SPARC 2.0 管理指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 虚拟设备标识符和网络接口名称

将虚拟交换机或虚拟网络设备添加到域时，可以通过设置 `id` 属性来指定其设备编号。

    # ldm add-vsw [id=switch-id] vswitch-name ldom
    # ldm add-vnet [id=network-id] if-name vswitch-name ldom

域的每个虚拟交换机和虚拟网络设备都具有唯一的设备编号，该编号在绑定域时分配。如果使用显式设备编号（通过设置 `id` 属性）添加虚拟交换机或虚拟网络设备，将使用指定的设备编号。否则，系统将自动指定最低的可用设备编号。在这种情况下，分配的设备编号取决于将虚拟交换机或虚拟网络设备添加到系统的方式。当域被绑定时，在 `ldm list-bindings` 命令的输出中可以看到最终分配给虚拟交换机或虚拟网络设备的设备编号。

以下示例显示 `primary` 域有一个虚拟交换机 `primary-vsw0`。此虚拟交换机的设备编号是 `0` (`switch@0`)。

    primary# ldm list-bindings primary
    ...
    VSW
        NAME         MAC               NET-DEV DEVICE   DEFAULT-VLAN-ID PVID VID MTU MODE
        primary-vsw0 00:14:4f:fb:54:f2 nxge0   switch@0 1               1    5,6 1500
    ...

以下示例显示 `ldg1` 域有两个虚拟网络设备：`vnet` 和 `vnet1`。`vnet` 设备的设备编号是 `0` (`network@0`)，`vnet1` 设备的设备编号是 `1` (`network@1`)。

    primary# ldm list-bindings ldg1
    ...
    NETWORK
        NAME  SERVICE              DEVICE    MAC               MODE   PVID VID MTU
        vnet  primary-vsw0@primary network@0 00:14:4f:fb:e0:4b hybrid 1        1500
        ...
        vnet1 primary-vsw0@primary network@1 00:14:4f:f8:e1:ea        1        1500
    ...

当含交换机的域正在运行 Oracle Solaris OS 时，虚拟交换机具有网络接口 `vsw` N。但是，虚拟交换机的网络接口编号 N 不必与虚拟交换机的设备编号 n 相同。

同样，当含虚拟网络设备的域正在运行 Oracle Solaris OS 时，虚拟网络设备具有网络接口 `vnet` N。但是，虚拟网络设备的网络接口编号 N 不必与虚拟网络设备的设备编号 n 相同。

| 注意 - Oracle Solaris OS 根据设备编号保留网络接口名称和虚拟交换机或虚拟网络之间的映射。如果未将设备编号显式分配给虚拟交换机或虚拟网络设备，当域被取消绑定并且之后再次绑定时，其设备编号可以更改。在这种情况下，由域中正在运行的 OS 分配的网络接口名称也可以更改并改变系统的现有配置。可能会出现这种情况，例如，从域配置中移除虚拟交换机或虚拟网络接口时。

您不能使用 `ldm list-*` 命令直接确定与虚拟交换机或虚拟网络设备相对应的 Oracle Solaris OS 网络接口名称。但是，可以使用 `ldm list -l` 命令输出和 Oracle Solaris OS 的 `/devices` 下的条目的组合来获取此信息。

# 查找 Oracle Solaris OS 网络接口名称

在此示例过程中，来宾域 `ldg1` 包含两个虚拟网络设备：`net-a` 和 `net-c`。要查找与 `net-c` 对应的 `ldg1` 中的 Oracle Solaris OS 网络接口名称，请执行以下操作：此示例还显示了查找虚拟交换机而不是虚拟网络设备的网络接口名称的不同之处。

1. 使用 `ldm` 命令查找 `net-c` 的虚拟网络设备编号。

       # ldm list -l ldg1
       ...
       NETWORK
       NAME         SERVICE                     DEVICE       MAC
       net-a        primary-vsw0@primary        network@0    00:14:4f:f8:91:4f
       net-c        primary-vsw0@primary        network@2    00:14:4f:f8:dd:68
       ...

   `net-c` 的虚拟网络设备编号是 `2` (`network@2`)。

   要确定虚拟交换机的网络接口名称，请查找虚拟交换机设备编号，n 以 `switch@`n 表示。

2. 要查找 `ldg1` 上的相应网络接口，请登录 `ldg1` 并在 `/devices` 下查找此设备编号的条目。

       # uname -n
       ldg1
       # find /devices/virtual-devices@100 -type c -name network@2\*
       /devices/virtual-devices@100/channel-devices@200/network@2:vnet1

   网络接口名称是冒号后面的条目部分，即 `vnet1`。

   要确定虚拟交换机的网络接口名称，请将 `-name` 选项的参数替换为 `virtual-network-switch@n\*`。然后，查找具有名称 `vsw` N 的网络接口。

3. 激活 (plumb) `vnet1` 以确定其是否具有 MAC 地址 `00:14:4f:f8:dd:68`，如步骤 1 中 `net-c` 的 `ldm` `list` `-l` 输出中所示。

       # ifconfig vnet1
       vnet1: flags=1000842<BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 3
                 inet 0.0.0.0 netmask 0
                 ether 0:14:4f:f8:dd:68

版权所有 © 2007, 2010, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |