跳过导航链接
退出打印视图
| Oracle VM Server for SPARC 2.0 管理指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 针对 NAT 和路由配置虚拟交换机和服务域

虚拟交换机 (`vsw`) 是第 2 层交换机，也可用作服务域中的网络设备。可以将虚拟交换机配置为仅充当不同逻辑域中的虚拟网络 (`vnet`) 设备之间的交换机，但不能通过物理设备与外界网络进行连接。在这种模式下，如果将 `vsw` 作为网络设备激活 (plumb) 并启用服务域中的 IP 路由，则虚拟网络可以通过将服务域用作路由器来与外界进行通信。当物理网络适配器不是兼容 GLDv3 的网络适配器时，要实现与域的外部连接，这种操作模式是非常重要的。

此配置的优势如下：

- 虚拟交换机不需要直接使用物理设备，即使底层设备不是兼容 GLDv3 的设备，也能提供外部连接。

- 此配置可以利用 Oracle Solaris OS 的 IP 路由和过滤功能。

图 8-2 虚拟网络路由

# 设置虚拟交换机以实现与域的外部连接

1. 创建与物理设备毫不相关的虚拟交换机。

   如果要分配地址，请确保虚拟交换机具有唯一的 MAC 地址。

       primary# ldm add-vsw [mac-addr=xx:xx:xx:xx:xx:xx] primary-vsw0 primary

2. 将虚拟交换机作为域正在使用的物理网络设备之外的网络设备激活 (plumb)。

   有关激活 (plumb) 虚拟交换机的更多信息，请参见将虚拟交换机配置为主接口。

3. 如果需要，请为虚拟交换机设备配置 DHCP。

   有关为虚拟交换机设备配置 DHCP 的更多信息，请参见将虚拟交换机配置为主接口。

4. 如果需要，请创建 `/etc/dhcp.vsw` 文件。
5. 在服务域中配置 IP 路由，并在所有域中设置所需的路由表。

   有关如何执行此操作的信息，请参阅《系统管理指南：IP 服务》中的"IPv4 网络上的包转发和路由"。

版权所有 © 2007, 2010, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |