跳过导航链接
退出打印视图
| Oracle VM Server for SPARC 2.0 管理指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 虚拟磁盘简介

虚拟磁盘包含两个组件：显示在来宾域中的虚拟磁盘本身，以及在其中存储数据和结束虚拟 I/O 的虚拟磁盘后端。虚拟磁盘后端由虚拟磁盘服务器 (`vds`) 驱动程序从服务域导出。`vds` 驱动程序通过虚拟机管理程序，借助于逻辑域通道 (logical domain channel, LDC) 与来宾域中的虚拟磁盘客户机 (`vdc`) 驱动程序进行通信。最终，虚拟磁盘在来宾域中显示为 `/dev/[r]dsk/cXdYsZ` 设备。

虚拟磁盘后端可以是物理设备，也可以是逻辑设备。物理设备可包括下列项：

- 物理磁盘或磁盘逻辑单元号 (logical unit number, LUN)

- 物理磁盘分片

逻辑设备可以是下列任意项：

- 文件系统（如 ZFS 或 UFS）上的文件

- 卷管理器（如 ZFS、VxVM 或 Solaris 卷管理器）中的逻辑卷

- 可从服务域访问的任意磁盘伪设备

图 7-1 具备 Logical Domains 的虚拟磁盘

版权所有 © 2007, 2010, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |