跳过导航链接
退出打印视图
| Oracle VM Server for SPARC 2.0 管理指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 虚拟交换机

虚拟交换机 (`vsw`) 是在服务域中运行的组件，由虚拟交换机驱动程序管理。可以将虚拟交换机连接到某些来宾域，以在这些域之间进行网络通信。此外，如果虚拟交换机还与物理网络接口相关联，则允许通过该物理网络接口在来宾域和物理网络间进行网络通信。虚拟交换机还具有网络接口 `vsw` n，该接口允许服务域与连接到该虚拟交换机的其他域通信。可以像使用任何常规网络接口一样使用该接口，并使用 `ifconfig`(1M) 命令对其进行配置。

注 - 将虚拟交换机添加到服务域时，并未激活 (plumb) 其网络接口。因此，默认情况下，服务域无法与连接到其虚拟交换机的来宾域通信。要在来宾域和服务域之间进行网络通信，必须在服务域中激活 (plumb) 并配置关联的虚拟交换机的网络接口。有关说明，请参见启用控制/服务域与其他域之间的联网。

版权所有 © 2007, 2010, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |