ヘッダーをスキップ

Oracle® Load Testing ServerStatsユーザーズ・ガイド バージョン9.20 B62627-01 |
| 目次 | 索引

戻る | 次へ |

# B ServerStatsメトリックの説明

この付録では、Oracle Load TestingのデフォルトのServerStatsメトリックについて説明します。リストされていないメトリックを追加するには、Perfmonデータソースを使用します。

## B.1 AIX 4.3仮想エージェント

File System Free Space - マウントされたディレクトリの空き領域（df -kから）。

File System Percent Used - 使用中のディレクトリ容量（df -kから）。

File System Size - マウントされたディレクトリの合計サイズ（df -kから）。

vmstat cpu(id) - CPU Idle Time - CPUアイドル時間（vmstat cpu(id)の値から）。

vmstat kthr(b) - 待機キューに配置されたカーネル・スレッドの数（リソースの待機、入力/出力の待機）。

vmstat kthr(r) - 実行キューに配置されたカーネル・スレッドの数。

vmstat memory(avm) - アクティブな仮想ページ。

vmstat memory(free) - 空きリストのサイズ。

## B.2 Apache Web Server

Busy Servers - 使用中のサーバー。

Bytes/Request - リクエストごとのバイト数。

Bytes/sec - 秒ごとのバイト数。

Idle Servers - アイドル状態のサーバー。

Requests/Second - 秒ごとのページ・リクエスト数。

Server Uptime - サーバー稼働時間の日数。

## B.3 Ciscoネットワーク・デバイス

1 Minute CPU Utilization - SNMP: 直近1分間のCPUの全使用率（cpmCPUTotal1min）。

Chassis Temperature Alarm (1=No Alarm) - SNMP: シャーシ温度の警告ステータス（chassisTempAlarm）。1 = オフ、2 = オン、3 = クリティカル。

Current Bandwidth Usage - 3500 XLシリーズ・スイッチ上の1秒当たりの現在の帯域幅（メガビット）。

Layer 3 Packet Throughput - SNMP: 1分当たりの、レイヤー3でこのエンジンによって切り替えられたパケットの数（cseL3SwitchedTotalPkts）。

Peak Bandwidth Usage - ピーク帯域幅表の最も新しいエントリ。

Power Supply 1 Status (2=OK) - SNMP: パワー・サプライ番号1のステータス（chassisPs1Status）。2 = OK、3 = 軽度の障害、4 = 重度の障害。

Power Supply 2 Status (2=OK) - SNMP: パワー・サプライ番号2のステータス（chassisPs2Status）。2 = OK、3 = 軽度の障害、4 = 重度の障害。

Traffic Utilization, Peak - SNMP: 最後にポート・カウンタがクリアされた、またはシステムが起動して以降のピーク・トラフィック・メーター値。

Traffic Utilization - SNMP: 前回のポーリング・インターバルのトラフィック・メーター値（sysTraffic）。

## B.4 CPU

CPU: % Busy Time - プロセッサが非アイドル状態にある時間のパーセント数。

CPU: Interrupt Rate - 1秒当たりにプロセッサが受信した割込みの数。この値が非常に大きい場合は、ハードウェアの問題またはドライバの欠陥があることを示します。

CPUs: % Busy Time - すべてのプロセッサが非アイドル状態にある時間の平均のパーセント数。

## B.5 ディスク

% Busy Time - ディスクがビジー状態にある時間のパーセント数。この値が高い場合は、ディスクのボトルネックまたは低メモリーの可能性があります。

% Space Available - 使用可能なディスク領域のパーセント数。この値が低い場合は、アプリケーションによる保存またはディスク上のデータ取得が失敗する場合があります。

Queue Length - ディスク・キューの平均の長さ。この値が高い場合は、ディスクのボトルネックまたは低メモリーの可能性があります。

Space Available - 空きディスク領域（MB）。この値が低い場合は、アプリケーションによる保存またはディスク上のデータ取得が失敗する場合があります。

## B.6 F5 Load Balancer

% Memory Used - SNMP: 使用中のロード・バランサ・カーネルに対して使用可能なメモリーのパーセント数（memoryUsed/memoryTotal）。

1分当たりの接続数: このバランサが1分当たりに提供した接続の数（contot）。

CPU温度P: CPU基板の温度、摂氏単位（cpuTemperature）。値が-1の場合、データが利用できないことを示します。

現行接続数: 現在の接続数。

ファン速度: BIG/IP冷却ファンの回転数（fanSpeed）。値が-1の場合、データが利用できないことを示します。

Mbits In Per Second (High 32 bits of 64 bit counter) - SNMP: ネットワークから読み取られたデータの上位32ビット・カウント（bitsinHi32）。値が0の場合は、サンプル期間の読込みが4,295メガビット未満であることを示します。

Mbits In Per Second (Low 32: counter rolls over on busy network) - SNMP: ネットワークから読み取られたデータの下位32ビット・カウント（bitsin）。カウンタは4,295メガビットでロール・オーバーします。

Mbits Out Per Second (High 32 bits of 64 bit counter) - SNMP: ネットワークに書き込まれたデータの上位32ビット・カウント（bitsoutHi32）。値が0の場合は、サンプル期間の書込みが4,295メガビット未満であることを示しています。

Mbits Out Per Second (Low 32: counter rolls over on busy network) - SNMP: ネットワークに書き込まれたデータの下位32ビット・カウント（bitsout）。カウンタは4,295メガビットでロール・オーバーします。

モード - アクティブ（2）またはスタンバイ（1）: ロード・バランサがアクティブ・モードかスタンバイ・モードか。2=アクティブ、1=スタンバイ。

システム稼働時間: BIG-IPデバイスの稼働時間（SNMPエージェントの稼働時間ではありません）。

## B.7 Foundry Load Balancer

CPU使用率: SNMP Foundry CPUの使用率。

Fan 1 - SI/FIWGのファン1のステータス。

Fan 2 - SI/FIWGのファン2のステータス。

Power Supply 2 - SI/FIWGのパワー・サプライ2のステータス。

host.ping.ms.name: 平均ラウンド・トリップ時間を調べるPing。

## B.8 一般的なWebサーバー

IP Throughput - ホストを経由するIPトラフィック（バイト/秒）。

Ping: ICMPのechoリクエストのレスポンス時間。ネットワーク上のシステムの可用性を決定します。

ホームページのレスポンス時間: サーバーのホームページをダウンロードする際に要した時間（秒単位）。

## B.9 ホスト

Ping (ms) - ICMPエコー・リクエストがネットワーク上でのシステム可用性を確認するレスポンス時間。

Ping (percent) - 複数のICMPエコー・リクエストによるネットワーク上でのシステム可用性の確認に成功する割合を測定します。

Ping (sec) - ICMPエコー・リクエストがネットワーク上でのシステム可用性を確認するレスポンス時間を測定します。

## B.10 ホスト・リソースMIB

% Disk Space Used - SNMP: 使用中のディスク領域のパーセント数（hrStorageUsed/hrStorageSize）。

% Memory Used - SNMP: 使用中のメモリーのパーセント数（hrStorageUsed/hrStorageSize）。

% Swap Space Used - SNMP: 使用済のスワップ領域のパーセント数 （hrStorageUsed/hrStorageSize）。

Process CPU Time - SNMP: 1分当たりに、このプロセスによって全システムのCPUリソースが消費された秒数（hrSWRunPerfCPU）。

Process Memory Used - SNMP: このプロセスに割り当てられた実際のシステム・メモリー（KB）（hrSWRunPerfMem）。

System Processes - SNMP: このシステムでロードまたは実行されているプロセス・コンテキストの数（hrSystemProcesses）。

## B.11 HP-UX 11.0仮想エージェント

% Disk Space Used - ファイルシステムの合計領域に対する使用中の領域（df -kPから）。

Disk Size - ディスク・サイズ（df -kPから）。

Disk Space Available - 使用可能なディスク領域の合計（df -kPから）。

Disk Space in Use - 使用中の合計ディスク領域（df -kから）。

vmstat cpu(id) - CPU Idle Time - CPUアイドル時間。

vmstat cpu(sy) - CPU System Time - CPUシステム時間。

vmstat cpu(us) - CPU User Time - CPUユーザー時間。

vmstat memory(free) - Free Memory - 空きメモリー。

## B.12 IIS Web Server

ASPキュー長: キューからサービスを待機しているASPリクエストの数。

Rejected Request Rate - 帯域幅スロットルが原因で拒否されたリクエストの1分当たりの数。

ホームページのレスポンス時間: サーバーのホームページをダウンロードする際に要した時間（秒単位）。

## B.13 Linux仮想エージェント

% Disk Space Used - ファイルシステムの合計領域に対する使用中の領域（df -kPから）。

Disk Size - ディスク・サイズ（df -kPから）。

Disk Space Available - 使用可能なディスク領域の合計（df -kPから）。

Disk Space in Use - 使用中の合計ディスク領域（df -kから）。

vmstat cpu(id) - CPU Idle Time - CPUアイドル時間。

vmstat cpu(sy) - CPU System Time - CPUシステム時間。

vmstat cpu(us) - CPU User Time - CPUユーザー時間。

vmstat memory(free) - Free Memory - 空きメモリー。

## B.14 メモリー

% Committed Bytes In Use - 使用中の使用可能な仮想メモリーのパーセント数。この数値が高い場合は、低メモリーおよびシステム・レスポンスの遅さが考えられます。

% MDL Read Cache Hits - キャッシュをヒットしたメモリー記述子リスト（MDL）読取りリクエストのパーセント数。

% Paging File In Use - 使用中の仮想メモリー・ページング・ファイルのパーセント数。この数値が高い場合は、低メモリーまたはページング・ファイル設定の不備が考えられます。

Committed Kbytes - コミットされた、つまり予約だけではなく実際に使用された仮想メモリー（KB）。コミットされたメモリーは、物理RAM未満になります。

Free Kbytes - 使用可能な仮想メモリー（KB）。この数値が低い場合は、低メモリーおよびシステム・レスポンスの遅さが考えられます。

Page Faults per second - ソフトおよびハード・ページング。non-Working Setメモリーまたはディスクから読み込まれた仮想メモリー・ページです。Pages Per Secondも参照してください。

Pages Per Second - ハード・ページング。1秒当たりに、ディスクにまたはディスクから読み込まれた仮想メモリー・ページです。この値が高い場合は、メモリー不足が考えられます。

## B.15 MIB-IIネットワーク・デバイス

icmpOutDestUnreachs Per Minute - SNMP: 1分当たりに送信されたICMP Destination Unreachableメッセージ。アドレスが存在しないか、ハードウェアが対応できない状態である場合などが考えられます。

icmpOutSrcQuenchs Per Minute - SNMP: 1分当たりに送信されたICMP Source Quenchメッセージ。データグラムの着信速度にホスト処理が対応できないことを示します。

icmpOutTimeExcds Per Minute - SNMP: 1分当たりに送信されたICMP Time Exceededメッセージ。データグラムが送信先に到達できないことを示します。

ifInDiscards Per Minute - SNMP: 1分当たりに破棄されたネットワーク入力パケット。削除されたパケットは、ネットワーク・ハードウェアまたは輻輳の問題があることを示します。

ifInErrors Per Minute - SNMP: 1分当たりのネットワーク入力エラー。エラーは、ネットワーク・ハードウェアの問題があることを示します。

ifInNUcastPkts Per Minute - SNMP: 1分当たりのネットワーク非ユニキャスト入力パケット。

ifInOctets Per Minute - SNMP: 1分当たりにインタフェースで受信した合計オクテット数（フレーミング文字を含む）。

ifInUcastPkts Per Minute - SNMP: 1分当たりのネットワーク・ユニキャスト入力パケット。

ifOutDiscards Per Minute - SNMP: 1分当たりに破棄されたネットワーク出力パケット数。削除されたパケットは、ネットワーク・ハードウェアまたは輻輳の問題があることを示します。

ifOutErrors Per Minute - SNMP: 1分当たりのネットワーク出力エラー数。エラーは、ネットワーク・ハードウェアの問題があることを示します。

ifOutNUcastPkts Per Minute - SNMP: 1分当たりのネットワーク出力非ユニキャスト・パケット。

ifOutOctets Per Minute - SNMP: 1分当たりにインタフェースで送信した合計オクテット数（フレーミング文字を含む）。

ifOutUcastPkts Per Minute - SNMP: 1分当たりのネットワーク出力ユニキャスト・パケット。

ipInAddrErrors Per Minute: - SNMP: 1分当たりに、IP宛先がこのマシンではなかったために破棄されたIP入力データグラム。

ipInHdrErrors Per Minute - SNMP: 1分当たりに、IPヘッダーのエラーが原因で破棄されたIP入力データグラム数。

System Uptime - SNMP: システムのネットワーク管理部分が最後に再初期化されてからの日数（sysUpTime）。

tcpOutRsts Per Minute - SNMP: 1分当たりに送信されたTCPリセット。リセットは、無効なポートへの受信接続が拒否されたことを示します。

tcpOutSegs Per Minute - SNMP: 1分当たりに送信されたTCPセグメント。合計TCPアクティビティの計測です。

tcpRetransSegs Per Minute - SNMP: 1分当たりに再転送されたTCPセグメント。再転送は、ネットワーク・ハードウェアの問題があることを示します。

## B.16 Net-SNMP

% Disk Space Used - SNMP: ディスクで使用されている領域の割合（dskPercent）。

% Real Memory Available - SNMP: ホストで使用可能な合計物理メモリーに対する実メモリーの割合（cpqHoPhysicalMemoryFree/cpqHoPhysicalMemorySize）。

% Swap Space Available - SNMP: 使用可能な仮想メモリーのスワップ領域のパーセント数（memAvailSwap/memTotalSwap）。

1 Minute Load Average - SNMP: 1分間の負荷平均（laLoad.1）。

15 Minute Load Average - SNMP: 15分間の負荷平均（laLoad.3）。

5 Min Load Avg Flag - OK (0) or Error (1) - SNMP: 5分間の負荷平均がsnmpd.confファイルで定義されたしきい値を超過した際に、エラー・フラグを1に設定します。それ以外の場合は0に設定します。

5 Min Load Average - SNMP: 5分間の負荷平均（laLoad.2）。

## B.17 Netscreen Firewall

Average CPU Usage - 平均CPU使用率。

CPU Usage in Last 5 Minutes - 直近5分間のCPU使用率。

Incoming Packets - インタフェース経由の受信パケット数。

Interface Availability - インタフェースがアクティブであるかどうかを示します。

Memory Allocated - 割り当てられたメモリー。

Memory Available - 使用可能なメモリー。

Outgoing Packets - インタフェースを経由した送信パケット数。

## B.18 ネットワーク

Packets Received Per Second - パケットがネットワーク・インタフェース上で受信される速度。

Packets Sent Per Second - パケットがネットワーク・インタフェース上で送信される速度

## B.19 Oracleデータベース

平均アクティブ・セッション: ある時点での平均アクティブ・セッション。実行中または待機中のセッションの数です。1秒当たりの平均セッション負荷です（秒単位）。

CPUの平均アクティブ・セッション: ある時点での平均アクティブ・セッション。CPUを使用しているセッション数です。

CPU解析時間使用率: CPUが解析に費やした時間を識別します。解析（ハードおよびソフト）に使用された合計CPU時間（10ミリ秒単位）。parse time cpuの詳細は、Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイドを参照してください。

CPU再帰使用率: ユーザー以外の呼出し（再帰呼出し）で使用された合計CPU時間を識別します。詳細は、Oracle Databaseリファレンスで統計の説明を参照してください。

物理IO/秒: アプリケーション、バックアップとリカバリ、およびその他のユーティリティを含むすべてのインスタンス・アクティビティのデータベース・ブロックに対する読込み/書込みリクエストのレート。

物理IOリクエスト合計: アプリケーション・アクティビティ、バックアップとリカバリ、その他のユーティリティを含むすべてのインスタンス・アクティビティのデータベース・ブロックを書き込む書込みリクエストの数。

PGA (MB): プログラム・グローバル領域（PGA）は、単一プロセス（サーバーまたはバックグラウンド）のデータおよびコントロール情報を含むメモリー領域です。各サーバー・プロセスに1つのPGAが割り当てられます。PGAは、そのサーバー・プロセス専用で、そのプロセスのために動作しているOracleコードによってのみ読込みおよび書込みが行われます。PGAは、ユーザーがOracleデータベースに接続して、セッションが作成される際にOracleによって割り当てられます。

SGA (MB): システム・グローバル領域（SGA）は、データベース・ユーザー間で、データおよびプログラムのキャッシュが共有される領域です。データベース・バッファ・キャッシュ、共有プール、REDOログ・バッファで構成されています。

合計グローバル領域: PGA（MB）およびSGA（MB）の合計。

ユーザー・コール/秒: 1秒当たりのログイン、解析または実行コール数。

ユーザー・ログイン・レート/秒: 1秒当たりのユーザー・ログイン数。

ユーザー・トランザクション・コミット・レート: 1秒当たりのデータベース・トランザクション数。ユーザーがトランザクションをコミットした際に、データベース・ブロックに対して行われた変更を反映する生成済REDOが、ディスクに書き込まれる必要があります。多くの場合、コミットはユーザー・トランザクション・レートに最も近いものを表します。

## B.20 Solaris仮想エージェント

% Disk Space Used - ファイルシステムの合計領域に対する使用中の領域（df -kから）。

Disk Size - ディスク・サイズ（df -kから）。

Disk Space Available - 使用可能なディスク領域の合計（df -kから）。

Disk Space in Use - 使用中の合計ディスク領域（df -kから）。

vmstat cpu(id) - CPU Idle Time - CPUアイドル時間。

vmstat cpu(sy) - CPU System Time - CPUシステム時間。

vmstat cpu(us) - CPU User Time - CPUユーザー時間。

vmstat memory(free) - Free Memory - 空きメモリー。

## B.21 Solaris（マルチCPU）

vmstat cpu(id) - CPU Idle Time - CPUアイドル時間。

vmstat cpu(sy) - CPU System Time - CPUシステム時間。

vmstat cpu(us) - CPU User Time - CPUユーザー時間。

## B.22 SQL Serverデータベース

% Log Space Used - 使用されているトランザクション・ログ領域のパーセント数。ログの空き領域がなくなると、データベース・トランザクションおよびリカバリは失敗する場合があります。

Availability - SQL Serverの可用性を検証する単純なデータベース問合せのレスポンス時間を計測します。

Average Latch Wait Time - SQL Serverスレッドがラッチを待機する平均時間。この数値が高い場合は、接続上の問題およびレスポンスの遅さが考えられます。

Average Lock Wait Time - SQL Serverスレッドがロックを待機する平均時間。この数値が高い場合は、接続上の問題およびレスポンスの遅さが考えられます。

Batch Requests Rate - サーバーでのSQLバッチ・リクエスト数。

Buffer cache hit ratio - バッファ・キャッシュをヒットするリクエストのパーセント数。この数値が低い場合は、データベース調整の不備およびレスポンスの遅さが考えられます。

Cache Hit Ratio (Ad Hoc Plans) - キャッシュにヒットする非定型プランのパーセント数。この数値が低い場合は、データベース調整の不備およびレスポンスの遅さが考えられます。

Cache Hit Ratio (Prepared Plans) - キャッシュをヒットする準備済プランのパーセント数。この数値が低い場合は、データベース調整の不備およびレスポンスの遅さが考えられます。

Checkpoint Pages Per Second - ダーティ・ページのフラッシュが必要なチェックポイント、または他の操作によってフラッシュされたページの数。

Data File Size - データベース内の全ファイルの累積サイズ。

Log File Size - データベース内の全ログ・ファイルの累積サイズ。

Log Flushes per Second - ログ・フラッシュの数。

Number of Lock Blocks - サーバー上で使用中のロック・ブロックの現在の数。

Page Reads per Second - 発行されたデータベース・ページ読取り回数。

Page Writes per Second - 発行されたデータベース・ページ書込み回数。

Page Read Ahead per Second - 使用を予測したページ先読み回数。

Procedure Plans Cache Hit Ratio - キャッシュ・ヒットとプロシージャ・プランのルックアップの比率。

SQL Compilations per Second - SQLコンパイルの数。

SQL Re-compilations per Second - SQL再コンパイルの数。

Total Server Memory - 動的SQLキャッシュ用にサーバーが使用している動的メモリーの合計量。

Transaction Rate - 1秒当たりのデータベース・トランザクションの数。合計データベース・アクティビティの計測です。

User Connections - ユーザー接続の数。

## B.23 WebLogic

Server Heap Utilization - SNMP: 使用されているヒープのパーセント数（serverHeapUsedPct）。

Server Queue - SNMP: 実行キューの現在の長さ（serverQueueLength）。

Server State (1=Up, 2=Down) - SNMP: WebLogicサーバーの状態（serverState）。1 = 稼働中、2 = 停止中。

Server Throughput - SNMP: 1秒当たりのリクエスト内の実行キュー・スループット（serverQueueThroughput）。