跳过导航链接
退出打印视图
| Oracle Solaris Cluster 系统管理指南 Oracle Solaris Cluster (简体中文)

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 管理公共网络

Oracle Solaris Cluster 软件支持公共网络的 Internet 协议网络多路径 (Internet Protocol network Multipathing, IPMP) 的 Oracle Solaris 软件实现。对群集环境和非群集环境而言，基本的 IPMP 管理是相同的。多路径功能随 Oracle Solaris 10 OS 自动安装，必须启用多路径功能才能使用该功能。多路径管理在相应的 Oracle Solaris OS 文档中进行介绍。不过，在 Oracle Solaris Cluster 环境中管理 IPMP 之前请先查看下面的指导原则。

### 如何在群集中管理 IP 网络多路径组

在群集中执行 IPMP 过程之前，请考虑以下指导原则。

- 每个公共网络适配器必须属于一个 IPMP 组。

- 对于以太网适配器，`local-mac-address?` 变量必须具有 `true` 值。

- 您可以在群集中使用基于探测的 IPMP 组或基于链路的 IPMP 组。基于探测的 IPMP 组用于测试目标 IP 地址，并通过识别更多可能危及可用性的情况来提供最强大的保护。

- 必须为以下各类多路径组中的每个适配器配置一个测试 IP 地址：

  - 所有多适配器多路径组都需要有测试 IP 地址。单适配器多路径组不需要测试 IP 地址。

- 同一个多路径组中的所有适配器的测试 IP 地址必须属于一个 IP 子网。

- 正常的应用程序不得使用测试 IP 地址，因为它们属于高度不可用地址。

- 未对多路径组的命名加以限制。不过，在配置资源组时，`netiflist` 命名惯例是多路径名称后接节点 ID 号或节点名称。例如，如果多路径组的名称为 `sc_ipmp0`，则 `netiflist` 的命名应为 `sc_ipmp0@1` 或 `sc_ipmp0@phys-schost-1`，其中适配器位于节点 ID 为 `1` 的节点 `phys-schost-1` 上。

- 使用 `if_mpadm`(1M) 命令时，请勿在未将 IP 地址从要删除的适配器切换到 IP 网络多路径组中的备用适配器的情况下，取消配置（取消激活）或关闭该组中的适配器。

- 避免在事先未将适配器从其各自的多路径组中删除的情况下，将其重新连接到其他子网上。

- 即使正在监视多路径组，也可以对适配器进行逻辑适配器操作。

- 您必须为群集中的每个节点至少维护一个公共网络连接。如果没有公共网络连接，就无法访问群集。

- 要查看群集中 IP 网络多路径组的状态，请使用 `clinterconnect status` 命令。

有关 IP 网络多路径的更多信息，请参见 Oracle Solaris OS 系统管理文档集中的相应文档。

表 7-3 任务表：管理公共网络

Oracle Solaris OS 发行版 | 指导
--- | ---
Oracle Solaris 10 OS | 《系统管理指南：IP 服务》中有关 IP 网络多路径的主题

有关群集软件安装过程，请参见《Oracle Solaris Cluster 软件安装指南》。有关公共网络硬件组件的维修过程，请参见《Oracle Solaris Cluster 3.3 Hardware Administration Manual》。

### 动态重新配置公共网络接口

在对群集中的公共网络接口完成动态重新配置 (Dynamic Reconfiguration, DR) 操作时，必须考虑几个问题。

- 文档中提到的针对 Oracle Solaris DR 功能的所有要求、过程及限制同样适用于 Oracle Solaris Cluster DR 支持（操作系统停止操作除外）。因此，在通过 Oracle Solaris Cluster 软件使用 DR 功能之前，请查阅有关 Oracle Solaris DR 功能的文档。您应该特别注意那些在执行 DR 分离操作时将影响非网络 IO 设备的问题。

- 只有公共网络接口不活动时，DR 删除板操作才能成功。删除活动的公共网络接口之前，请使用 `if_mpadm`(1M) 命令将 IP 地址从要删除的适配器切换至多路径组中的其他适配器。

- 在没有正确地禁用公共网络接口卡（作为活动网络接口适配器）的情况下，如果试图删除此公共网络接口卡，Oracle Solaris Cluster 将拒绝此操作并标识出会受此操作影响的接口。

| 注意 - 如果多路径组中有两个适配器，在对禁用的网络适配器执行 DR 删除操作时，另一个网络适配器出现故障，将会影响可用性。另一个适配器在执行 DR 操作期间无法进行失效转移。

对公共网络接口执行 DR 操作时，请按所示顺序完成下列过程。

表 7-4 任务表：动态重新配置公共网络接口

任务 | 指导
--- | ---
1. 使用 `if_mpadm` 命令将 IP 地址从要删除的适配器切换到多路径组中的另一个适配器 | `if_mpadm`(1M) 手册页。 《系统管理指南：IP 服务》中的第 VI 部分, "IPMP"
2. 使用 `ifconfig` 命令将适配器从多路径组中删除 | `ifconfig`(1M) 手册页 《系统管理指南：IP 服务》中的第 VI 部分, "IPMP"
3. 在公共网络接口执行 DR 操作 | 《Sun Enterprise 10000 DR Configuration Guide》和《Sun Enterprise 10000 Dynamic Reconfiguration Reference Manual》（来自 "Solaris 10 on Sun Hardware" 文档集）

版权所有 © 2000, 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |