跳过导航链接
退出打印视图
| Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 补充资料（适用于 Sun Fire X4800 M2 服务器）

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### SNMP 和 PET 陷阱

SNMP 陷阱由 Oracle ILOM 管理的 SNMP 设备上启用的 SNMP 代理生成。Oracle ILOM 接收 SNMP 陷阱，并将其转换为在事件日志中出现的 SNMP 事件消息。

平台事件陷阱 (Platform Event Trap, PET) 事件由具有警报标准格式 (Alert Standard Format, ASF) 或 IPMI 底板管理控制器的系统生成。PET 事件可提前警告可能存在系统故障。

MIB 可从 Tools and Drivers CD 获得，也可以从 http://support.oracle.com 下载。

另请参见

- 指示灯

- 传感器

下表显示了陷阱和传感器之间的关系。

传感器 | 陷阱/事件/严重性 | 说明
--- | --- | ---
NEM | `sunHwTrapIOFault` `event fault.chassis.device.fail` 重大 | 怀疑 IO 子系统中的某组件导致了故障。
`sunHwTrapIOFaultCleared` `event fault.chassis.device.fail` 提示性 | IO 子系统组件故障已清除。
PS | `sunHwTrapPowerSupplyFault` `event fault.chassis.env.power.loss` 重大 | 怀疑电源组件导致了故障。
`sunHwTrapPowerSupplyFaultCleared` `event fault.chassis.env.power.loss` 提示性 | 电源组件故障已清除。
T_AMB PSn/T_AMB BLn/T_AMB n = 0 到 3 | `sunHwTrapTempCritThreshold Exceeded` Upper critical threshold exceeded（超过了紧急上限阈值） 重大 | 温度传感器报告其值已高于紧急上限阈值设置或低于紧急下限阈值设置。`sunHwTrapThresholdType` 对象指示阈值是上限阈值还是下限阈值。
`sunHwTrapTempCritThreshold Deasserted` Upper critical threshold no longer exceeded（不再超过紧急上限阈值） 提示性 | 温度传感器报告其值已低于紧急上限阈值设置或高于紧急下限阈值设置。`sunHwTrapThresholdType` 对象指示阈值是上限阈值还是下限阈值。
`sunHwTrapTempFatalThreshold Exceeded` Upper fatal threshold exceeded（超过了致命上限阈值） 紧急 | 温度传感器报告其值已高于致命上限阈值设置或低于致命下限阈值设置。`sunHwTrapThresholdType` 对象指示阈值是上限阈值还是下限阈值。
`sunHwTrapTempFatalThreshold Deasserted` Upper fatal threshold no longer exceeded（不再超过致命上限阈值） 提示性 | 温度传感器报告其值已低于致命上限阈值设置或高于致命下限阈值设置。`sunHwTrapThresholdType` 对象指示阈值是上限阈值还是下限阈值。
BLn/T_AMB n = 0 到 3 | `sunHwTrapTempNonCritThreshold Exceeded` Upper noncritical threshold exceeded（超过了非紧急上限阈值） 轻微 | 温度传感器报告其值已高于非紧急上限阈值设置或低于非紧急下限阈值设置。`sunHwTrapThresholdType` 对象指示阈值是上限阈值还是下限阈值。
`sunHwTrapTempOk` Upper noncritical threshold no longer exceeded（不再超过非紧急上限阈值） 提示性 | 温度传感器报告其值处于正常操作范围内。
HOT BLn/HOT | `sunHwTrapComponentError` 确认 重大 | 传感器检测到错误。当 SNMP 代理无法识别组件类型时，会生成此通用“组件”陷阱。
`sunHwTrapComponentOk` 取消确认 提示性 | 传感器已恢复到正常状态。当 SNMP 代理无法识别组件类型时，会生成此通用“组件”陷阱。
PSn/V_IN_ERR PSn/V_IN_WARN PSn/V_OUT_ERR PSn/I_OUT_ERR PSn/I_OUT_WARN PSn/T_ERR PSn/T_WARN PSn/FAN_ERR PSn/FAN_WARN PSn/ERR n = 0 到 3 | `sunHwTrapPowerSupplyError` 确认 重大 | 电源传感器检测到错误。
sunHwTrapPowerSupplyOk Deassert（取消断言） 提示性 | 电源传感器已恢复到正常状态。
ACPI | `sunHwTrapComponentError` 重大 以下之一： `ACPI_ON_WORKING DEASSERT` `ACPI_ON_WORKING DEASSERT` `ACPI_SOFT_OFF ASSERT` `ACPI_SOFT_OFF DEASSERT` | 传感器检测到错误。当 SNMP 代理无法识别组件类型时，会生成此通用组件陷阱。
PSn/V_OUT_OK n = 0 到 3 | `sunHwTrapPowerSupplyError` 取消确认 重大 | 电源传感器检测到错误。
`sunHwTrapPowerSupplyOk` 确认 提示性 | 电源传感器已恢复到正常状态。
DBP/HDDn/STATE n = 0 到 7 | `sunHwTrapHardDriveStatus` DRIVE_FAULT ASSERT 提示性 | 由 `sunHwTrapComponentName` 标识的硬盘驱动器的状态已发生改变。
`sunHwTrapHardDriveStatus` DRIVE_FAULT DEASSERT 提示性 | 由 `sunHwTrapComponentName` 标识的硬盘驱动器的状态已发生改变。
`sunHwTrapHardDriveStatus` PREDICTIVE_FAILURE ASSERT 提示性 | 由 `sunHwTrapComponentName` 标识的硬盘驱动器的状态已发生改变。
`sunHwTrapHardDriveStatus` PREDICTIVE_FAILURE DEASSERT 提示性 | 由 `sunHwTrapComponentName` 标识的硬盘驱动器的状态已发生改变。
`sunHwTrapHardDriveStatus` HOT_SPARE ASSERT 提示性 | 由 `sunHwTrapComponentName` 标识的硬盘驱动器的状态已发生改变。
`sunHwTrapHardDriveStatus` HOT_SPARE DEASSERT 提示性 | 由 `sunHwTrapComponentName` 标识的硬盘驱动器的状态已发生改变。

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |