跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Fire X4800 M2 服务器安装指南（适用于 Windows 操作系统）

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 如何确认物理端口 MAC 地址并将其映射到 Windows 设备名

要确认已安装的网络接口端口的 MAC 地址并将其映射到 Windows 设备友好名称，需要打开命令提示符并运行 `ipconfig /all`：

1. 单击 "Start"（开始）> "Run"（运行）。

   此时将显示“运行”对话框。

2. 在“运行”对话框中，键入 `cmd`，然后单击“确定”。

   此时将显示 `cmd.exe` DOS 命令提示符窗口。

3. 在 `cmd.exe` DOS 命令提示符窗口中的提示符下输入以下命令：`ipconfig /all`

   `ipconfig /all` 命令的输出通过按枚举顺序列出的连接名称标识已安装的网络接口端口。

   输出内容不必遵循字母顺序或数字顺序。您可以在“网络连接”窗口中自定义连接名称。有关详细信息，请参见 Microsoft 文档。下图说明了 Windows 操作系统在默认情况下如何为网络接口分配逻辑名称。

       Windows IP Configuration

          Host Name . . . . . . . . . . . . : 08R2G58S
          Primary Dns Suffix  . . . . . . . : whql.local
          Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
          IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
          WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
          DNS Suffix Search List. . . . . . : whql.local

       Ethernet adapter Local Area Connection 8:

          Connection-specific DNS Suffix  . :
          Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82576 Gigabit Dual Port Network
       Connection #8
          Physical Address. . . . . . . . . : 00-21-28-44-CD-A2
          DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
          Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
          Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::3dc4:70b2:dbc4:a20e%19(Preferred)
          IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.10.50(Preferred)
          Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
          Default Gateway . . . . . . . . . :
          DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 637542696
          DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-13-55-41-39-00-21-28-44-CD-A3
          DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                                              fec0:0:0:ffff::2%1
                                              fec0:0:0:ffff::3%1
          NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled

       Ethernet adapter Local Area Connection 7:

          Connection-specific DNS Suffix  . :
          Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82576 Gigabit Dual Port Network
       Connection #7
          Physical Address. . . . . . . . . : 00-21-28-44-CD-9B
          DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
          Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
          Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::fcb6:ab8:1ea8:c6a5%17(Preferred)
          IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.60.50(Preferred)
          Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
          Default Gateway . . . . . . . . . :
          DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 570433832
          DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-13-55-41-39-00-21-28-44-CD-A3
          DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                                              fec0:0:0:ffff::2%1
                                              fec0:0:0:ffff::3%1
          NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled

       Ethernet adapter Local Area Connection 6:

          Connection-specific DNS Suffix  . :
          Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82576 Gigabit Dual Port Network
       Connection #6
          Physical Address. . . . . . . . . : 00-21-28-44-CD-9A
          DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
          Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
          Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::f45c:b870:efe2:54d7%16(Preferred)
          IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.20.50(Preferred)
          Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
          Default Gateway . . . . . . . . . :
          DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 520102184
          DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-13-55-41-39-00-21-28-44-CD-A3
          DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                                              fec0:0:0:ffff::2%1
                                              fec0:0:0:ffff::3%1
          NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled

       Ethernet adapter Local Area Connection 5:

          Connection-specific DNS Suffix  . :
          Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82576 Gigabit Dual Port Network
       Connection #5
          Physical Address. . . . . . . . . : 00-21-28-44-CE-2B
          DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
          Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
          Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::8d16:989a:ef66:21fc%15(Preferred)
          IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.70.50(Preferred)
          Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
          Default Gateway . . . . . . . . . :
          DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 436216104
          DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-13-55-41-39-00-21-28-44-CD-A3
          DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                                              fec0:0:0:ffff::2%1
                                              fec0:0:0:ffff::3%1
          NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled

       Ethernet adapter Local Area Connection 4:

          Connection-specific DNS Suffix  . :
          Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82576 Gigabit Dual Port Network
       Connection #4
          Physical Address. . . . . . . . . : 00-21-28-44-CE-2A
          DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
          Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
          Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::ecc8:9a72:ca4a:f6a8%14(Preferred)
          IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.30.50(Preferred)
          Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
          Default Gateway . . . . . . . . . :
          DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 419438888
          DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-13-55-41-39-00-21-28-44-CD-A3
          DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                                              fec0:0:0:ffff::2%1
                                              fec0:0:0:ffff::3%1
          NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled

       Ethernet adapter Local Area Connection 3:

          Connection-specific DNS Suffix  . :
          Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82576 Gigabit Dual Port Network
       Connection #3
          Physical Address. . . . . . . . . : 00-21-28-44-CD-BB
          DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
          Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
          Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::436:f2c5:82d:9b45%13(Preferred)
          IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.40.50(Preferred)
          Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
          Default Gateway . . . . . . . . . :
          DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 352330024
          DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-13-55-41-39-00-21-28-44-CD-A3
          DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                                              fec0:0:0:ffff::2%1
                                              fec0:0:0:ffff::3%1
          NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled

       Ethernet adapter Local Area Connection 2:

          Connection-specific DNS Suffix  . :
          Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82576 Gigabit Dual Port Network
       Connection #2
          Physical Address. . . . . . . . . : 00-21-28-44-CD-BA
          DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
          Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
          Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::6565:3371:68b7:8fc9%12(Preferred)
          IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.83(Preferred)
          Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
          Lease Obtained. . . . . . . . . . : Friday, April 23, 2010 1:15:30 PM
          Lease Expires . . . . . . . . . . : Sunday, April 24, 2011 1:15:29 PM
          Default Gateway . . . . . . . . . :
          DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
          DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 301998376
          DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-13-55-41-39-00-21-28-44-CD-A3
          DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
          NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled

       Ethernet adapter Local Area Connection:

          Connection-specific DNS Suffix  . :
          Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82576 Gigabit Dual Port Network
       Connection
          Physical Address. . . . . . . . . : 00-21-28-44-CD-A3
          DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
          Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
          Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::914f:4a32:d51a:648b%11(Preferred)
          IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.50.50(Preferred)
          Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
          Default Gateway . . . . . . . . . :
          DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 234889512
          DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-13-55-41-39-00-21-28-44-CD-A3
          DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                                              fec0:0:0:ffff::2%1
                                              fec0:0:0:ffff::3%1
          NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled

       Tunnel adapter isatap.{1C6FCDB6-1785-4754-9835-0875D96FD9BE}:

          Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
          Connection-specific DNS Suffix  . :
          Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
          Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
          DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
          Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

       Tunnel adapter isatap.{9525B926-8C1F-469D-B302-F12890BF74E2}:

          Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
          Connection-specific DNS Suffix  . :
          Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
          Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
          DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
          Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

       Tunnel adapter isatap.{2B983248-1D90-41CA-920B-BE387D88F320}:

          Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
          Connection-specific DNS Suffix  . :
          Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #3
          Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
          DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
          Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

       Tunnel adapter isatap.{839E5C39-B7AB-49C0-8BA3-38F5E2688745}:

          Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
          Connection-specific DNS Suffix  . :
          Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #4
          Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
          DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
          Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

       Tunnel adapter isatap.{3292E9DB-E6AA-4611-8612-961DEA5112C0}:

          Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
          Connection-specific DNS Suffix  . :
          Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #5
          Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
          DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
          Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

       Tunnel adapter isatap.{0AAB6818-15D4-4CFA-BC13-68FD3FBCBFB0}:

          Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
          Connection-specific DNS Suffix  . :
          Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #6
          Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
          DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
          Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

       Tunnel adapter isatap.{7A0F9D94-E16F-4F8F-B07E-CE66F446BB26}:

          Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
          Connection-specific DNS Suffix  . :
          Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #7
          Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
          DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
          Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

       Tunnel adapter isatap.{DE3F60D0-D0DF-49A5-9168-14F27BACAD4B}:

          Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
          Connection-specific DNS Suffix  . :
          Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #8
          Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
          DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
          Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

   其中

   `Ethernet adapter Local Area Connection`

     标识第一个以太网适配器端口。

   `Ethernet adapter Local Area Connection 2`

     标识第二个以太网适配器端口。

   `Ethernet adapter Local Area Connection 3`

     标识第三个以太网适配器端口。

   在输出样例中：

   - `Ethernet Adapter Local Area Connection` 是 Windows 分配给网络接口的默认逻辑名称（友好名称）。

     请注意，第一个以太网适配器本地区域连接显示为空值。此条目标识特定于连接的 DNS 后缀（例如，`east.sun.com`）和该端口的物理 MAC 地址。

   - `Ethernet Adapter Local Area Connection 2` 标识断开连接的介质状态、说明和该端口的物理 MAC 地址。

   - Windows 逻辑友好名称后面的数值指的是网络连接号。

另请参见

如何确定服务器的活动网络数据端口

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |