跳过导航链接
退出打印视图
| Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 补充资料（适用于 Sun Fire X4800 M2 服务器）

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 传感器

传感器报告服务器组件的状态。

##### 系统传感器

传感器报告服务器的物理信息，包括电压、温度、风扇转速以及组件的安装和移除。

传感器 | 说明
--- | ---
PWRBS | 未使用
ACPI | 系统电源： 0x0010－服务器已打开。 0x0020－服务器已关闭。
SP/T_AMB | 以度表示的服务处理器温度。
T_AMB | 机箱环境温度： 紧急上限温度 = 40°C 不可恢复上限温度 = 45°C
HOT | 处理器模块上的离散温度传感器： 0x0001 = 已取消断言。主风扇以正常速度运行。 0x0002 = 已断言。主风扇高速运行。
VPS | 机箱功耗（以瓦特为单位）

##### NEM

服务器支持一个或两个网络扩展模块 (Network Expansion Module, NEM)。NEMn 标识 NEM0 或 NEM1。

传感器 | 说明
--- | ---
NEMn/PRSNT | 0x0001－NEMn 不存在。 0x0002－NEMn 存在。
NEMn/STATE | 0x0001－NEMn 正在运行。 0x0004－NEMn 已关闭。 0x0020－NEMn 已做好移除准备。
NEMn/ERR | 0x0001－已断言。NEMn 出现故障。 0x0002－已取消断言。NEMn 未出现故障。

##### 机箱风扇模块和风扇

机箱有四个风扇模块，每个模块有两个风扇。

- n 代表风扇模块 0 到 3。

- x 代表风扇 0 或 1。

传感器 | 说明
--- | ---
FMn/PRSNT | 0x0001－FMn 不存在。 0x0002－FMn 存在。
FMn/ERR | 0x0001－已断言。FMn 不存在。这是故障。“维修”LED 指示灯亮起。 0x0002－已取消断言。FMn 未出现故障。
FMn/Fx/TACH | 风扇转速（每分钟转数）。

##### 电源

本部分列出了电源传感器。PSn 标识 PS0 到 PS3。

传感器 | 说明
--- | ---
PSn/P_IN | PSn 的输入功率。
PSn/P_OUT | PSn 的输出功率。
PSn/V_IN | PSn 的输入电压。
PSn/V_12V | PSn 的 12V 干线电压。
PSn/V_3V3 | PSn 的 3.3V 干线电压。
PSn/T_AMB | PSn 的环境温度传感器。
PSn/V_OUT_OK | PSn 离散传感器输出： 0x0001－已取消断言－PSn－输出已关闭。 0x0002－已断言－PSn－输出已打开。
PSn/V_IN_ERR | PSn 输入电压错误： 0x0001－已取消断言－PSn－输入电压正常。 0x0002－已断言－PSn－输入电压错误。
PSn/V_IN_WARN | PSn 输入电压警告： 0x0001－已取消断言－PSn－输入电压正常。 0x0002－已断言－PSn－输入电压超出范围。
PSn/V_OUT_ERR | PSn－输出电压错误： 0x0001－已取消断言－PSn－输出电压正常。 0x0002－已断言－PSn－输出电压错误。
PSn/I_OUT_ERR | PSn 输出电流： 0x0001－已取消断言－PSn－输出电流正常 0x0002－已断言－PSn－输出电流错误
PSn/I_OUT_WARN | PSn 输出电流警告： 0x0001－已取消断言－PSn－输出电流正常。 0x0002－已断言－PSn－输出电流超出范围。
PSn/T_ERR | PSn 温度故障： 0x0001－已取消断言－PSn 温度正常。 0x0002－已断言－PSn 温度错误。
PSn/T_WARN | PSn 温度警告： 0x0001－已取消断言－PSn 温度正常。 0x0002－已断言－PSn 温度警告。
PSn/FAN_ERR | PSn 风扇故障： 0x0001－已取消断言－PSn 风扇正常。 0x0002－已断言－PSn 风扇出现故障。
PSn/FAN_WARN | PSn 风扇警告： 0x0001－已取消断言－PSn 风扇正常。 0x0002－已断言－PSn 风扇警告。
PSn/ERR | PSn 错误： 0x0001－已取消断言－PSn 正常。 0x0002－已断言－PSn 出现故障。
PSn PRSNT | PSn 存在： 0x0001－PSn 不存在。缺失 PSn 时，机箱出现故障。 0x0002－PSn 存在。机箱正常。

##### 硬盘驱动器传感器

服务器支持八个硬盘驱动器 (hard disk drive, HDD)。HDDn 标识 HDD0 到 HDD7。

传感器 | 说明
--- | ---
DBP/HDDn/PRSNT | HDDn 存在： 0x0001－HDDn 不存在。这不是故障。 0x0002－HDD 存在。
DBP/HDDn/STATE | HDDn 状态： 0x0001－HDDn 正常。 0x0002－HDD 出现故障。

##### 处理器模块 (CMOD)

服务器包含两个或四个处理器模块。BLn 标识处理器模块 BL0 到 BL3。

传感器 | 示例 | 说明
--- | --- | ---
BLn/PRSNT | 0x02 | 0x02 = 存在，0x01 = 不存在。 处理器模块 0 和 3 必须存在。 处理器模块 1 和 2 是可选的。
BLn/VPS | 290 瓦 | 处理器模块消耗的功率。
BLn/STATE | 0x01 | 0x0：未知 0x01：正在运行 0x04：已断电 0x10：不工作
BLn/ERR | 0x01 | 0x01：已取消断言故障预警 0x02：已断言故障预警
BLn/HOT | 0x01 | 0x1：已取消断言，CMOD 冷却良好/正常。 0x02：已断言，CMOD 很热且快速运转风扇。
BLn/FEMx/PRSNT | 0x02 | 每个处理器模块可支持一个或两个光纤扩展模块 (Fabric Expansion Module, FEM)：FEM0 和 FEM1。
Bln/REM/PRSNT | 0x01 | 每个处理器模块可支持一个 RAID 扩展模块 (RAID Expansion Module, REM)。
EMx.x/PRSNT | 0x01 | 服务器提供八个 PCIe 扩展模块插槽。每个处理器模块与两个插槽关联。 0.0 – 插槽 0 – BL0 0.1 – 插槽 1 – BL0 1.0 – 插槽 2 – BL1 1.1 – 插槽 3 – BL1 2.0 – 插槽 4 – BL2 2.1 – 插槽 5 – BL2 3.0 – 插槽 6 – BL3 3.1 – 插槽 7 – BL3
BLn/Px/PRSNT | 0x02 | 每个处理器模块支持两个处理器：P0 和 P1。
BLn/T_AMB | 27 ℃ | 处理器模块环境温度。

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |