跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Fire X4800 M2 服务器机架装配硬件安装指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 所需工具和人员

| 注意 - 配置齐全的服务器重约 180 磅（100 千克）。为了减少严重人身伤害或设备受损的风险，应使用机械式升降装置将服务器安装到机架中。如果没有升降装置，请按照如何移除组件以减轻重量中所述移除组件。这样可将服务器的重量减轻至 80 磅（45 千克）。 始终按从下到上的顺序将设备装入机架，以防设备因头重脚轻而倾倒。安装用于防止机架倾斜的护杆，以防机架在设备安装期间倾斜。

将服务器安装到机架中之前，请准备好所需的工具、设备和人员。

所需的工具、设备和人员 | 备注
--- | ---
两名经过培训的人员 | 安装服务器和操作升降装置需要两个人。
2 号 10 英寸的十字螺丝刀（尖端最好带磁性） |
机械式升降装置 | 强烈推荐。如果没有，请减轻服务器重量。请参见如何移除组件以减轻重量。
兼容机架 | 请参见兼容机架 。
机架安装套件 | 请参见将服务器装入机架 。
装运托架 | 请参见安装和移除装运托架。 如果服务器在装运时已安装在机架中，必须移除装运托架。 如果您打算将服务器安装到机架中后再装运，必须安装装运托架。

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |