跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Fire X4800 M2 服务器产品说明

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### Oracle Solaris 要求

服务器需要 Oracle Solaris 10 10/09 和修补程序 144489–11 或更新版本。不支持运行带有 Oracle Solaris 旧版本或没有修补程序的服务器。

- 如果 Oracle Solaris 预安装在服务器上，则已包含该修补程序。

- 如果安装的 Oracle Solaris 10 10/09 版本不包含此修补程序，则必须添加它。

如果使用的是 JumpStart 安装：

- 可以将修补程序 144489-11 或更高版本添加到 JumpStart 映像。

- JumpStart 安装服务器必须具有 Oracle Solaris OS 的 64 位版本。不支持从具有 Oracle Solaris 32 位版本的 JumpStart 服务器安装 Oracle Solaris。

有关安装修补程序 144489–11（或更新版本）的说明，请参见如何在 Oracle Solaris 上安装修补程序 144489-11 或更高版本。

## 如何在 Oracle Solaris 上安装修补程序 144489–11 或更高版本

常规操作需要修补程序 144489–11 或更高版本。

如果是从 JumpStart 服务器安装 Oracle Solaris，可以将修补程序 144489–11 添加到 JumpStart 映像。如果是手动安装 Oracle Solaris，请使用以下步骤：

1. 在 BIOS 中设置 x2APIC 的值。

   - 对于内存等于或小于 1Tb 的八插槽系统，在 BIOS 中禁用 x2APIC。

   - 对于内存大于 1Tb 的八插槽系统，请确保在 BIOS 中启用 x2APIC。

   - 对于四插槽系统，请跳过此步骤。

   在四插槽系统上，在 BIOS 中启用或禁用 x2APIC 的选项不可用。

   1. 访问 BIOS 实用程序。

      有关更多信息，请参阅《Sun Fire X4800 M2 Server Service Manual》中的"How to Access the BIOS Setup Utility"

   2. 选择 "CPU Configuration"（CPU 配置）> "x2APIC" > (Enable|Disable)。
   3. 保存您的更改，然后退出。
2. 如果系统包含的内存大于 1Tb，则移除 CMOD 1 和 2（中间的两个 CMOD）。

   有关详细信息，请参阅《Sun Fire X4800 M2 Server Service Manual》中的"Adding, Removing, and Installing a CMOD (CRU)"。

   这样便可以将系统总内存减少到 1Tb 或更少。

   | 注意 - 请勿运行具有空 CMOD 插槽的服务器。如果移除 CMOD 1 和 2，则必须在打开服务器电源之前使用 CMOD 填充板替换它们。

   | 注意 - 在从机箱中移除两个或更多 CMOD 之前，请标记它们的插槽分配。始终将 CMOD 返回到分配给它们的插槽。

3. 安装 Oracle Solaris 10 9/10。

   有关详细信息，请参阅《Sun Fire X4800 M2 服务器安装指南（适用于 Oracle Solaris 操作系统）》。

4. 安装 Solaris 修补程序 144489-11 或更高版本。
5. 更换内存。

   如果移除了 CMOD，有关详细信息，请参阅《Sun Fire X4800 M2 Server Service Manual》中的"Adding, Removing, and Installing a CMOD (CRU)"。

6. 对于内存等于或小于 1Tb 的八插槽系统，在 BIOS 中启用 x2APIC。

   该选项对于四插槽系统不可用。

   1. 访问 BIOS 实用程序。

      有关更多信息，请参阅《Sun Fire X4800 M2 Server Service Manual》中的"How to Access the BIOS Setup Utility"。

   2. 选择 "CPU Configuration"（CPU 配置）> "x2APIC" > "Enable"（启用）。
   3. 保存您的更改，然后退出。
7. 引导 Solaris。

   在步骤 6c 中退出 BIOS 后，可以继续引导过程。

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |