跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Fire X4800 M2 服务器安装指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 兼容机架

机架装配硬件与符合以下标准的各种设备机架兼容：

- 四柱机架（正面和背面均装配）。

  注 - 不适用于两支柱机架。

- 机架必须具有 5RU 的可用空间。

- 机架水平开口和单元垂直间距应符合 ANSI/EIA 310-D-1992 或 IEC 60927 标准。

- 前后安装平面之间的距离介于约 26 英寸至 34.5 英寸（660.4 毫米至 876.3 毫米）之间。

- 前机架装配平面前部的间隙深度（至机柜前门）至少为 1 英寸（25.4 毫米）。

- 前机架装配平面后部的间隙深度（至机柜后门）至少为 27.5 英寸（700 毫米）。

- 前安装平面与后安装平面之间的间隙（结构性支撑与电缆槽之间）至少为 18 英寸（456 毫米）。

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |