跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Fire X4800 M2 服务器机架装配硬件安装指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 如何安装装运托架

以下过程介绍如何将托架安装到配备有机架安装套件的系统中。

下图显示装运托架套件。

图例
1 | 前装运托架。
2 | 螺钉和卡式螺母。套件包含两组螺钉（M6 和 10-32）和卡式螺母。卡式螺母不适用于 Sun Fire X4800 M2 服务器。
3 | 底部的后装运托架。

1. 移除将挡板底部固定在机架上的两颗短螺钉。
2. 使用服务器下面的支撑挡片，将前托架 (2) 插入服务器前部。

   请参见下图。

3. 使用两颗长螺钉（M6 x 25 或 10-32 x 1）(1) 将装运托架 (2) 固定到服务器前部。

   注 - 前装运托架包括八个螺纹孔 (3)，用于存放未使用的螺钉。未安装装运托架时，托架孔中置入了长螺钉，以备安装装运托架之需。安装装运托架之后，它将存放在安装装运托架之前使用的短螺钉。

4. 将短螺钉插入装运托架上的空填充孔中。

   移除装运托架时，这些螺钉将填充在此处供您使用。

5. 对于方孔机架，移除用于固定后适配器托架 (2) 的底部螺钉 (1)。请参见下图。

   | 注意 - 不要移除底部螺钉，除非您确定顶部螺钉 (3) 已固定到位。否则，服务器可能会掉落。

6. 将后底部托架 (1) 插入服务器后部下方，侧面板向上，如下图所示。

   使用四颗螺钉 (2) 将其固定到机架。不要完全拧紧这些螺钉。应将这些螺钉拧得足够紧以固定托架，但是您应仍能够轻微地移动托架。

   - 对于方孔机架，使用您在步骤 5 中移除的两颗螺钉。

   - 对于圆孔机架，使用 10-32 x 10 或 M6 x 12。

   托架应固定在机架柱上，但是应稍松以便能够轻微移动。

7. 向上推动托架，使其稳固地固定在服务器底部，然后将固定托架的螺钉完全拧紧。

   如有必要，将螺钉拧得足够松以便可以移动托架，然后在将托架推到服务器底部之后再将这些螺钉拧紧。

   | 注意 - 要防止装运期间对服务器造成损坏，必须将底部装运托架稳固地固定在服务器底部。

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |