跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Fire X4800 M2 服务器安装指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 如何使用串行管理端口连接到 Oracle ILOM CLI

开始之前

- 按照硬件安装文档中的说明执行硬件安装。

- 通过连接交流电源来为服务器接通备用电源。请参见如何接通备用电源以进行服务处理器的初始配置。

- 检查并确保您的终端、膝上型电脑或终端服务器正常操作。

1. 按照以下设置，配置膝上型电脑或个人计算机上运行的终端设备或终端仿真软件：

   - 8N1：八个数据位、无奇偶校验、一个停止位

   - 9600 波特

   - 禁用硬件流控制 (CTS/RTS)

   - 禁用软件流量控制 (XON/XOFF)

2. 将串行电缆从 SP SER MGT 端口连接到终端设备。

   有关 SER MGT 端口的位置，请参见连接管理 (SP) 电缆。

3. 在终端设备上按 Enter 键，以在该终端设备与 SP 之间建立连接。

   服务处理器会显示如下登录提示。例如：

   `SUNSP` 0003BA84D777 `login:`

4. 登录到 Oracle ILOM。
   1. 键入默认用户名：`root`。
   2. 键入默认密码：`changeme`。

      一旦成功登录到 SP，它便会显示默认命令提示：

      `->`

      现在您可以运行 CLI 命令以配置 Oracle ILOM 的服务器用户帐户、网络设置、访问列表、警报等。有关 CLI 命令的详细说明，请参见《Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 日常管理 Web 过程指南》。

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |