跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Fire X4800 M2 服务器产品说明

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 服务器最多随附六个 Combo GbE/8Gb FC Express 模块 HBA 卡 (CR 7050075)

在安装了八个 Combo GbE/8Gb FC Express 模块 HBA 卡和四个 Sun Dual 10GbE 12 SFP+ PCIe 2.0 卡的系统中，Pc-Check 错误地报告网卡测试的错误。

因此，服务器最多可以随附六个 Combo GbE/8Gb FC Express 模块 HBA 卡。如果需要更多，可以在稍后进行添加。

运行 PC-check 时：

- 在扩展模式下，`PCCHECK.JNL` 文件表明网络控制器发生故障。

- 在手动模式下，将显示以下屏幕：

## 解决方法

1. 运行 Pc-Check 之前，在 BIOS 中更改 SR-IOV 设置。更改以下内容：

   "Advanced"（高级）> "I/O Virtualization"（I/O 虚拟化）> "SR-IOV" > "Enabled"（启用）

   为：

   "Advanced"（高级）> "I/O Virtualization"（I/O 虚拟化）> "SR-IOV" > "Disabled"（禁用）

2. 运行 Pc-Check。

   有关其他信息，请参阅《Sun Fire X4800 M2 Server Diagnostics Guide》中的"Performing Pc-Check Diagnostic Tests"。

3. 恢复 BIOS SR-IOV 设置。更改以下内容：

   "Advanced"（高级）> "I/O Virtualization"（I/O 虚拟化）> "SR-IOV" > "Disabled"（禁用）

   为：

   "Advanced"（高级）> "I/O Virtualization"（I/O 虚拟化）> "SR-IOV" > "Enabled"（启用）

4. 禁用 Pc-Check。

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |