跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Fire X4800 M2 服务器安装指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 如何确定是否需要分配选项 ROM 和 I/O 空间

如果您将 PCIe Express 模块或光纤扩展模块添加到八插槽系统（其中 CPU 模块共占四个插槽），当系统引导时，BIOS 可能无法将选项 ROM 或 I/O 空间分配到所有需要选项 ROM 或 I/O 空间的设备中。

如果发生此情况，引导时 POST 就会生成错误消息。这些消息可标识所有未分配选项 ROM 或 I/O 空间的设备。

1. 打开系统电源以启动 BIOS。
2. 在 POST 过程中，查找一条或多条消息（例如以下消息）。

   - 对于选项 ROM，生成的消息与以下内容相似：

         Warning: Out of option ROM space for device EM0.1 [04:00:01]

   - 对于 I/O 空间，生成的消息与以下内容相似：

         Warning: Not enough IO address space allocated for device EM0.0 [0A:00:01]
         Warning: Not enough IO address space allocated for device EM0.0 [0A:00:00]
         Warning: Not enough IO address space allocated for device EM0.1 [05:00:01]
         Warning: Not enough IO address space allocated for device EM0.1 [05:00:00]
         Warning: Not enough IO address space allocated for device EM0.1 [04:00:01]
         Warning: Not enough IO address space allocated for device EM0.1 [04:00:00]

   每个插槽可生成多条消息。这是正常的。

   您添加的设备可能会获得应分配给其他设备的选项 ROM 和/或 I/O 空间。如果是这种情况，那么列表中将不显示您添加的设备而显示原始设备。这取决于每个设备在探测顺序中的位置。

3. 确定是否由于以下原因之一而需要配置选项 ROM 或 I/O 空间分配。

   - 错误消息通知尚未对要从中引导的设备分配选项 ROM 和/或 I/O 空间。

   - 希望能够在未分配选项 ROM 的设备上运行配置实用程序（如 LSI RAID 实用程序）。

   - （可选）希望不再显示错误消息。

     注 - 除非需要选项 ROM 和 I/O 空间提供的功能，否则不必仅因为这些消息而配置选项 ROM 或 I/O 空间分配。

另请参见

如何配置选项 ROM 和 I/O 空间分配

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |