跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Fire X4800 M2 服务器安装指南（适用于虚拟机软件）

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 如何从 OS 介质进行本地引导

1. 连接到控制台。

   有关更多信息，请参阅《Sun Fire X4800 M2 服务器安装指南》中的"连接到系统控制台"。

2. 打开服务器电源或者复位服务器。

   控制台上将出现 BIOS 消息。

3. 插入分发介质。

   控制台上将出现其他 BIOS 消息。

4. 当出现提供一系列选择的消息时，按 F8 键。

       Initializing USB Controllers .. Done.
       Press F2 to run Setup (CTRL+E on Remote Keyboard)
       Press F8 for BBS POPUP (CTRL+P on Remote Keyboard)
       Press F12 to boot from the network (CTRL+N on Remote Keyboard)

   在一段延迟后，菜单会提供一个引导设备选择列表，如以下示例所示。

           Please select boot device:
       --------------------------------
       USB CD/DVD
       PXE:IBA GE Slot 1000 v1331
       PXE:IBA GE Slot 1001 v1331
       PXE:IBA GE Slot 4100 v1331
       PXE:IBA GE Slot 4101 v1331
       PXE:IBA GE Slot 8100 v1331
       PXE:IBA GE Slot 8101 v1331
       PXE:IBA GE Slot C100 v1331
       PXE:IBA GE Slot C101 v1331

       --------------------------------

5. 从列表中选择 "CD/DVD"。

   控制权会传递到介质上的 OS 安装程序。

6. 按照供应商的 OS 安装指南中的步骤进行操作。

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |