跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Fire X4800 M2 服务器安装指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 如何使用串行捕获程序连接到服务器

1. 在服务器的串行端口与串行捕获主机系统的串行端口之间连接电缆。
2. 确保将系统的串行端口通信属性设置为默认值。

   默认设置为：9600 波特、8N1（8 个数据位、无奇偶校验、1 个停止位）和禁用流控制。

3. 启动一个终端会话以捕获串行端口输出：

   - 在运行 Oracle Solaris OS 的客户机上，键入以下命令：

         $tip -9600 /dev/ttya

   - 在运行 Windows 的客户机上，启动一个终端程序，例如 Hyperterminal。

   - 在运行 Linux 的客户机上，启动一个终端程序，例如 Minicom（Linux 软件包中基于文本的串行通信程序）。有关详情，请参阅 Linux 软件包中包括的主页。

4. 以管理员身份登录到服务处理器，例如：

       login: root
       password: changeme

5. 键入以下命令连接到控制台：

       start /SP/console

   现在，SP 已配置为连接到控制台。

6. 使用圆珠笔或其他带尖头的器具按前面板上的凹进式电源按钮，打开服务器主电源。

   当操作系统启动时，您的屏幕上将显示 POST 消息。

7. 按照屏幕上的提示操作。
8. 使用安装工作表中收集的信息，帮助您在提示提供系统和网络信息时，输入相应的信息。

   所显示的屏幕可能有所不同，具体取决于您选用什么方式来为服务器分配网络信息（DHCP 或静态 IP地址）。

   在您输入系统配置信息后，服务器将完成引导过程，并显示 Oracle Solaris 登录提示。

另请参见

您可从以下站点访问各种 Oracle Solaris 10 OS 用户文档集：

http://www.oracle.com/technetwork/documentation/solaris-10-192992.html

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |