跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Fire X4800 M2 服务器安装指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 连接管理 (SP) 电缆

服务处理器模块 (SP) 提供用于系统管理的连接。这些连接包括用于 Oracle ILOM 的串行电缆和以太网电缆，以及用于主机控制台的串行电缆、视频电缆和 USB 电缆。SP 本身和连接到 SP 的多端口电缆都提供了连接器。

请参见下图。

图例
1 | 在服务器的 Net MGT 端口和以后要将 SP 连接到的网络之间连接以太网电缆。NET MGT 端口 0 为建议的默认端口。
2 | 在 SER MGT 端口和终端设备或 PC 之间连接串行电缆。 可能需要适配器。服务器附带有 DB9 转 RJ45 串行端口适配器。 SER MGT 端口提供到 SP 的直接串行连接。可以用其来搜索 SP 的 IP 地址，并根据需要进行配置。DHCP 为默认设置，但是您也可以将其配置为使用静态 IP 地址。知道 SP 的 IP 地址后，可以使用 web 浏览器或 SSH 连接通过 NET MGT 端口与 SP 进行通信。或者，您可以继续使用串行端口与 SP 命令行界面 (command line interface, CLI) 进行通信。 有关详细信息，请参阅 Oracle Integrated Lights Out Manager 3.0 文档。
| 将多端口电缆连接到 KVM 连接器。该电缆为串行控制台、视频控制台和 USB 提供连接器。
3 | 将电源电缆连接到电源。
4 | EM 插槽－请参见为 NEM 和 PCIe EM 布线。
5 | NEM 插槽－请参见为 NEM 和 PCIe EM 布线。

图例 |
--- | ---
1 | 视频控制台
2 | 串行控制台
3 | USB（2 个连接器）

图 1 SP 连接器

图例 |  |  |
--- | --- | --- | ---
1 | 网络管理端口 0 和 1 | 2 | 串行管理
3 | 故障 LED 指示灯 | 4 | 电源/正常 LED 指示灯
5 | 温度 LED 指示灯 | 6 | 多端口电缆连接器
7 | 定位按钮/LED 指示灯 | 8 | SP 正常 LED 指示灯

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |