跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Fire X4800 M2 服务器安装指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 如何为 NEM 和 PCIe EM 布线

1. 将网络电缆连接到 NEM 上的 1 GbE 或 10 GbE 连接器。

   - 对于 4P 系统，仅将电缆连接到插槽 0 和 3。

     4P 系统包含插槽 0 和 3 中的 CPU 模块，以及插槽 1 和 2 中的填充面板。

   - 对于 8P 系统，将电缆连接到插槽 0、1、2 和 3。

     8P 系统包含所有四个插槽中的 CPU 模块。

2. 将千兆位以太网、InfiniBand 或光纤通道电缆连接到每个 PCIe EM 上的连接器。

   有关详细信息，请参见 PCIe EM 文档。

   - 4P 系统支持插槽 0.0、0.1、3.0 和 3.1（顶部的两个和底部的两个）中的 PCIe EM。

   - 8P 系统支持插槽 0.0、0.1、1.0、1.1、2.0、2.1、3.0 和 3.1（所有插槽）中的 PCIe EM。

   图例
   1 | NEM（上面显示的两个模块）
   2 | 装有 PCIe EM 的 EM 插槽

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |