跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Fire X4800 M2 服务器机架装配硬件安装指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 如何移除装运托架

以下过程介绍如何移除装运托架。

装运托架套件包括前托架、后底部托架，以及将托架连接到机架的螺钉。

图例
1 | 前装运托架
2 | 螺钉和卡式螺母。套件包含两组螺钉（M6 和 10-32）和卡式螺母。卡式螺母不适用于 Sun Fire X4800 M2 服务器。
3 | 底部的后装运托架

1. 移除将前托架 (2) 固定到服务器前部的两颗螺钉 (1)，然后移除前托架。
2. 从装运托架前部找到与机架匹配的螺钉，并使用这些螺钉将挡板固定在机架上。

   前装运托架包含八个螺纹孔，用于存放未使用的螺钉（四颗 M6 和四颗 10-32）。移除与机架上的螺纹匹配的螺钉，并使用这些螺钉将服务器固定在机架上。

3. 将您在步骤 1 中移除的长螺钉拧到装运托架上匹配的空孔中。

   它们将填充在孔中，以供重新安装装运托架之需。

4. 移除将后底部托架 (2) 固定在服务器后部下方的四颗螺钉 (1)，然后移除后底部托架。
5. 装回在步骤 4 中移除的四颗螺钉。

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |